【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	신-331호	종로구 통일로18가길 13-0 송림사	수압 불량	사용가능
(발생 원인) ○ 2019. 3. 27.(수) 11:30분 일제수리조사중 신-331호 지상식 소화전 출수확인차 제수변 개방 후 확인한바 수압 불량으로 확인됨.
(현재 상태) ○ 소화전 출수가능하나 고지대 위치하여 수압이 약함(사용가능)
2019년 3월 27일 조사자 소방위 이규동 소방위 이흥구 소방위 홍경석 확인자 소방경 명노선

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

소화전 사진
종로구 통일로18가길 13-0 송림사