【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과
소화전 (지하식)	연-239호	종로구 율곡로13길 39-0	스핀들 불량(조작 불가)	사용 가능
(발생 원인) ○ 2018. 3. 11.(일) 14:30분경 일제수리조사 중 지하식 소화전을 점검한바 스핀들이 고정된 상태로 조작이 불가함.
(현재 상태) ○ 스핀들은 조작 불가하나, 소방용수는 사용 가능함.
2018년 3월 11일 조사자 소방장 김해겸 (인) 확인자 소방위 반평훈 (인)

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

소화전 사진
종로구 율곡로13길 39-0