【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	연-242호	종로구 율곡로 13길 7 (연건동 233)	소화전 덮개 파손 및 소화전 아래 누수	사용가
(발생 원인) ○ 2015.06.23. 소화전 누수 민원 출동으로 현장 확인 한 바 보도블럭에 타이어 자국과 소화전 아래 파손 정도를 확인, 자동차에 의한 소화전 접촉으로 소화전 덮개가 파손되고 소화전 아래에 누수가 된 것으로 추정됨. (소화전 인근 CCTV 확인한 바 연-242 소화전을 출돌한 차량을 확인할 수 없었음)
(현재 상태) ○ 사용 가능함
2015년 06월 23일 조사자 소방교 유동근 (인) 확인자 소방위 박기성 (인)

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

소화전 덮개 파손 및 누수	소화전 출수 장면	소화전 주변 전경
종로구 율곡로 13길 7(연건동 233)