【소방용수시설 고장 발생 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	고장 내용	확인결과	비 고
소화전 (지상식)	종-241호	종로구 종로141-3 (종로구 종로3가 37-1)	몸통 스핀들 헛돔 ,배수불량	고장 (사용가)
(발생 원인)
2015. 3. 23.(월) 상반기 일제 수리조사 중에 종-241호 소화전 몸통 스핀들 불량(헛돔), 배수불량이 발견, 자체수리 불가하여 수리를 요함.
(현재 상태)
몸통 스핀들 헛돔, 배수불량
2016년 2월 14일 조 사 자 소방장 박 홍 일 소방교 양 원 석 확 인 자 소방위 김 경 일

종-241호 위치도

소화전 사진