소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 현장지휘대장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

○ 여의도119안전센터-4349(2016.09.29.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획보고(여의도)』 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지하식소화전-공소762097호)이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

○ 발견 일자 : 2016. 10. 04.(화)

○ 장    소 : 영등포구 국회대로 780-0 (여의도동 14-21)

○ 대    상 : 공설 지상식 소화전(762097호)

○ 고장 내용 : 지하식소화전 스핀들 절단됨

○ 사용 여부 : 사용가

○ 확 인 자 : 소방위 박상호 등 9명

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2016년 10월 04일 10:00분경 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 지하식소화전(762097호) 스핀들이 절단됨을 발견함.

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2016. 10. 04.

위 복명자  :   소방위  박상호  (인)  소방위  임정식  (인)                                          소방위  이기종  (인)  소방위  김형태  (인)                                          소방장  박희석  (인)  소방장  이진호  (인)

소방장  장진섭  (인)  소방사  안정진  (인)

<붙임>

소화전 위치도

고장 소화전(전경)

소방용수시설 고장 복명서

수 신 : 현장지휘대장

참 조 : 대응총괄팀장

제 목 : 소방용수시설 고장발생 보고

1. 관련문서

○ 여의도119안전센터-4349(2016.09.29.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획보고(여의도)』 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 대상(지상식소화전-공소762169호)이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

○ 발견 일자 : 2016. 10. 21.(금)

○ 장    소 : 영등포구 국제금융로 7가길 21-0 (여의도동 40-4)

○ 대    상 : 공설 지상식 소화전(762169호)

○ 고장 내용 : 소화전 주변 보도블럭으로 물이 누수

○ 사용 여부 : 사용가능

○ 확 인 자 : 소방위 손영기 등 8명

○ 조치사항 : 고장내역 보고 및 대원 교육

3.  조사결과

○ 2016년 10월 21일 10:00경 2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 지상식소화전(762169호) 수압 확인중 소화전 주변 보도블럭으로 물이 누수 됨을 발견함

붙 임 :  소화전 위치도 및 사진 1부.  끝.

2016. 10. 21.

위 복명자  :    소방위  손영기  (인)  소방위  정진화  (인)                                          소방위  유한석  (인)  소방위  강만갑  (인)                                          소방위  이상설  (인)  소방교  정광진  (인)

소방교  박준석  (인)  소방교  범기원  (인)

<붙임>

소화전 위치도

고장 소화전(전경)