용 수 번 호	소방용수시설 관리카드	작 성 일
2014.12.26
						호	작 성 자
직 소방사 성명 지윤상 인
식 별	구 별	용 량	배관규격	양천구 신정로5길 19 (신정3동 836-20 우리송어 북동쪽)	설 치 년 월	소화전
지하(○) 지상( ) 수도( ) 직결( ) 우물( )	단구( ) 양구( ) 미식(○) 일식( )	톤 ( 석)	( 100 )㎜		2014.12.24	철개형식	원 형(○ )
각 형( )
말굽형( )
수 압	제 수 변	철개크기	원형( 65 )㎝
각형( )㎝
3 ㎏ 양호( ) 불량( )	유 무	유(○)무( )	관구형식	미식( ○ )
일식( )
설 치 지 역	설치위치	전실내( ○ )	심 도	( 150 )㎝
기타방위( )
도로구분 광로:40M이상 대로:25～40M 중로:12～25M 소로:4～12M	광로( )	설치도로 구 분	차도( ○ )	주 거 (○)	상 가 ( )	공 업 ( )	고 지 대 ( )	영 세 민 밀 집 ( )	시 장 ( )	화 재 경 계 지 구 ( )	차 량 진 입 불 가 ( )	기 타 ( )	철개형식	원 형( )
각 형( )
대로( )
인도( )
말굽형( )
중로( )
규 격	원형( )㎝
기타( )
소로(○ )
각형( )㎝
안 내 도	표지판	설 치 년 월	20 년 월
보수사항	최종보수일
보수부분 전체도색( ) 교체( ) 부분( )
특 징
위 치 도	사진(주변 전경-소화전 포함)	사진(지상식 출수 또는 지하식 내부사진)

보기 :          ▲ 소화전   □ 저수조

※ 용수는 적색으로 표시할 것.

기      록      란

검 사 년월일	검 사 자	검 사 종 별	사 고 내 용 (사 고 부 분)	보수 요청근거	보수통보	확 인		비 고
						확 인 자	결 과