【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치
소화전 (지하식)	02-26호	강서구 공항대로58나길 40
고장 일시	확인 일시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2016.07.22.	2016.07.22.	노 후	소화전 스핀들 파손			고장 (사용불능)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2016. 07. 22. 강서구 공항대로 58가길57 소방차 통행불가지역 가상화재 진압훈련 중 강서구 공항대로58나길 40에 위치한 지하식소화전(02-26호) 사용중 노후로 인한 소화전 스핀들 파손으로 소화전 사용불가

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도