	동대문소방서
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 요청

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리,운영 중인 소방용수시설 중 고장이 발생한 시설에 대하여 아래와 같이 보수를 의뢰하오니, 원할한 급수지원체계 유지를 위하여 조속히 조치 후, 결과를 알려주기 바랍니다.

○ 보수대상 소방용수시설

번호	용수번호	형식	주소	고장내용	사용여부
1	1832	지상식	답십리로 148	지상식 소화전 캡 고장, 누수 및 배수불량	사용불가
2	2975	지상식	황물로 3	몸통 스핀들 개폐 불량	사용가
3	2520	지상식	왕산로266-0	몸통 스핀들. 제수변 스핀들 헛돔	사용불가

붙 임 : 고장발생보고서 3부.  끝.

	동대문소방서장
담당자			대응총괄팀장			현장지휘대장
협조자
시행	현장지휘대-10976	(	2014.10.30.	)	접수	시설관리과-26451	(	2014.10.30.	)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34(장안동 434)3층 대응총괄팀	/	http://www.fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	2009092958@seoul.go.kr	/	비공개(5)