신설 소방용수시설 현장확인 결과 보고

00안전센터

연번	식별	위 치 (상호명)	수압 (㎏/㎠)	인 근 소화전과의 거 리		검사자	확인자	확인 결과	휴대정보시스템 전산입력여부	비고
				관리 번호	거리 (Μ)

▶ 지상식

연번	설치 위치	도로 구분	설치지점				제수변	배관 규격	제수변 위 치	제수변 심도 (지면에서바닥까지)	제수 철개	제수 철개 지름	비고
			～家 ～빌라	전․후 좌․우	～부터	～미터	유․무	～㎜	소화전 으로부터 ～쪽 ～미터	～㎝	소화전용, 상수도용	～㎝
			동도 빌라	전면	전봇대 정문 좌측담		유	시달 문서 참조	동쪽 ～ 미터		소화전용 (원형,각형)

☞ 설치위치 : 주거지역, 상가지역, 공업지역, 고지대, 시장지역, 소방차진입불가지역, 기타 등

☞ 도로구분 : 차도, 인도, 기타

▶ 지하식

연번	설치 위치	도로 구분	설치지점				제 수 (배수)변	배관 규격	심 도 (지면으로 부터 전실바닥까지)	배수 철개	제수변 철개 지름	비고
			～家 ～빌라	전․후 좌․우	～부터	～미터	유․무	～㎜	～㎝	원형 각형	～㎝
			동도 빌라	전면	전봇대 정문 좌측담		유	시달 문서 참조		원형

☞ 설치위치 : 주거지역, 상가지역, 공업지역, 고지대, 시장지역, 소방차진입불가지역, 기타 등

☞ 도로구분 : 차도, 인도, 기타

현장확인 사진

※ 소방용수시설 근접 촬영해서 디지털 사진으로 보고요망(용량최소화) !

▶지하식(삼성동 294-12)
출수전 외관사진	출수사진
▶ 지상식(서림동 112-46)
출수전 외관사진	출수사진