<2016년>

소방용수시설 운영위원회 계획

동작소방서

(재난관리과)

2016. 6.17.(금) 11:00

동작소방서 2층 재난관리과

소방용수시설 운영위원회 계획

유관기관과의 긴밀한 협조체제 구축으로 소방용수시설의 효율적 관리 및 운영을 도모하고, 소방용수 현지급수체계 확립으로 화재 등 재난·재해로부터 시민의 생명과 재산 보호에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

소방재난 업무가이드 재난대응행정편 4. 화재취약지역 소방통로 확보추진

Ⅱ		개 요

일   시 : 2016. 6. 17.(금) 11:00 ~ 12:00

장  소 : 우리서 2층 소회의실

참가기관

동작구청(건설관리과, 도로관리과, 교통지도과)

남부수도사업소(시설관리과)

남부도로사업소(도로보수과)

동작구 도시시설관리공단(경영사업팀)

회의 안건

소방용수시설 공사 관련 도로굴착 및 불량맨홀 정비

(동작구청 – 도로관리과, 남부도로사업소 - 도로보수과)

소화전 신설 및 보수(남부수도사업소 – 시설관리과)

주정차 단속 및 긴급자동차 양보의무 위반차량 단속 등 소방통로확보 관련(동작구청 - 교통지도과)

소방용수시설 주변 주차구획선 정비 등(도시시설관리공단 - 경영사업팀)

Ⅲ		각 기관별 세부협의 내용

동작구청 - 도로관리과

각종 도로굴착 등 공사 관계 및 불량맨홀 정비

2015년 불량맨홀 정비 내역

▶ 대 상 : 총17개소

▶ 금 액 : 금18,161,660원(금일천팔백일십육만일천육백육십원)

▶ 비 고 : 납부 완료

2016년 불량맨홀 정비 : 진행중

협조사항

각종 토목(도로굴착) 공사시 소방용수시설 장애여부 확인

맨홀정비 시 맨홀관리지침에 의거 불량맨홀 정비대상 등 합동조사 및 사전협의

동작구청 – 교통지도과, 건설관리과

유관기관 합동 소방통로확보훈련

계	시 장 지 역		주거밀집	기타취약지역
	전통시장	유사시장 및 상가지역
28	4	2	21	1

소방차 불통(불가,곤란)지역 현황

협조사항

불법 구조물 제거 등 소방통로 확보 훈련 협조

불법 주정차 및 양보의무 위반 단속

주정차 단속

▶ 재래시장, 주거밀집지역 등 이면도로상 주정차 단속 강력 실시

▶ 주정차 단속시 단속스티커 사용요령 및 시민 응대요령 등 단속요원 지도협조

양보의무 위반 단속

▶ 과태료 부과대상 검토 후 부과여부 통보 협조

남부수도사업소 - 시설관리과

종별 구분	계	소화전			저수조	급수탑
		지상식	지하식	다용도
총계	2,376	215	2,126	27	4	4

소방용수시설 보유현황

소방용수시설 신설 및 보수 예산

구 분	금 액	배정개수
신 설	20,000천원	6
보 수	78,000천원	39

협조사항

예산범위내 소방용수시설 신설 추진, 조기발주 추진

배정수량 설치후 잔여예산 발생시 신설 소화전 추가 설치로 불용예산방지

고장 소방용수시설 보수 의뢰시 신속한 조치

소방용수시설 신설 및 보수 후 도로복구 지연으로 인한 민원발생 방지

남부도로사업소 - 도로보수과

각종 도로굴착 등 공사 관계 및 불량맨홀 정비

2016년 불량맨홀 정비 : 진행중

협조사항

각종 토목(도로굴착) 공사시 소방용수시설 장애여부 확인

도로상 맨홀정비 시 맨홀관리지침에 의거 불량맨홀 정비 대상 등 합동 조사 및 사전협의

도시시설관리공단 - 경영사업팀

협조사항

소방용수시설 주변 5m이내 거주자 우선 주차구획선 배정 금지

신규 거주자 우선 주차구획선을 표시할 경우 반드시 소방서와 사전협의      주택가 삼거리 및 사거리 등 소방차 회전반경 이내 주차구획 금지

(소방용수시설 5m 이내, 도로 가각부분 5m 이내)