소방용수시설 조별 담당자 현황

※ 다음 용수담당자 변경은 하반기 일제용수조사시 변경예정임.

구 분		식 별	계	소방용수번호 및 지역		담당자
3 팀	2-1조	￭ 지상식:16 ￭ 지하식:37 ￭ 비소함:4 계:53개소	지상식	356, 436, 394, 295, 203, 51, 294, 293, 299, 205(비29), 64(비3호), 312(비30), 66(비13), 353, 3, 4,		위.황석동 위.김섭남
			지하식	8, 10, 9, 223, 2, 228, 1, 247, 466, 217, 250, 5, 12, 249, 467, 472, 216, 384, 385, 376, 439, 252, 230, 65, 68, 327, 69, 366, 229, 63, 365, 71, 70, 204, 326, 325, 67
			비소함	비3(64), 비13(66), 비29(205), 비30(312)
		지리조사 지역 : 남천초등학교 ↔ 마천제1공영주차장 일대
	2-2조	￭ 지상식:14 ￭ 지하식:39 ￭ 비소함: 2 계:53개소	지상식	397, 347, 437, 400, 342, 220, 20(비17), 219, 311(비28), 328, 227, 288, 281, 282,		장.강경주 교.이승엽
			지하식	26, 272, 24, 28, 287, 352, 17, 16, 15, 191, 21, 27, 270, 388, 14, 387, 188, 399, 19, 18, 279, 22, 13, 189, 379, 218, 251, 190, 471, 468, 398, 11, 7, 248, 6, 470, 380, 225, 348.
			비소함	비17(20), 비28(311)
		지리조사 지역 : 남한산성입구 ↔ 초록어린이공원 일대
	2-3조	￭ 지상식:13 ￭ 지하식:38 ￭ 급수탑: 1 계:52개소	지상식	339, 340, 40, 308, 393, 145, 346, 396, 306, 194, 386, 455, 392		장.신기복 교.이상민 사.이옥희 사.지용선
			지하식	36, 47, 46, 201, 41, 304, 45, 44, 42, 43, 226, 215, 52, 214, 355, 32, 35, 462, 31, 33, 34, 192, 410, 277, 362, 38, 286, 30, 438, 349, 37, 25, 271, 341, 409, 23, 29, 296
			급수탑	급 1 호
		지리조사 지역 : 덕왕기업 ↔ 비호아파트 2동 일대
감독 근무					센터장 이원희 3대장 구변모

※ 조사부 입력시 참고  (  000   : 임시폐전     12   : 고장용수 )

소 계 : 158개소 - 지상식 43, 지하식 114, 급수탑 1 (비소함 6)

※ 범 례 : 청색숫자 - 지상식  /  적색숫자 - 지하식

소방용수시설 조별 담당자 현황

구 분		식 별	계	소방용수번호 및 지역		담당자
1 팀	3-1조	￭ 지상식:15 ￭ 지하식:40 계:55개소	지상식	329, 324, 174, 124, 177, 160, 476, 121, 474, 172, 473, 283, 120, 377. 481		위.권오훈 위.최승구
			지하식	123, 373, 371, 242, 176, 122, 233, 164, 372, 265, 178, 113, 246, 232, 405, 168, 404, 268, 114, 370, 445, 446, 115, 378, 475, 167, 422, 166, 419, 169, 171, 444, 403, 170, 414, 112, 418, 186, 235, 236.
			비소함
		지리조사 지역 : 거여공원 ↔ 거여동 우체국 일대
	3-2조	￭ 지상식:7 ￭ 지하식:45 ￭ 비소함:2 계:52개소	지상식	425, 402, 309, 146(비4), 128(비2), 159, 130.		사.이정률 장.김남현
			지하식	374, 262, 424, 141, 147, 261, 143, 456, 239, 459, 302, 460, 244, 338, 458, 138, 142, 447, 139, 184, 234, 137, 337, 243, 423, 334, 457, 132, 187, 131, 134, 256, 420, 428, 332, 333, 39, 136, 135, 133, 129, 231, 257, 331. 483
			비소함	비2 (128), 비4 (146)
		지리조사 지역 : 거여주거밀집지역 ↔ 송파상운 일대
	3-3조	￭ 지상식:18 ￭ 지하식:35 계:53개소	지상식	330, 451, 140, 461, 237, 450, 310, 359, 119, 413, 351, 300, 443, 116, 117, 118, 448, 297.		위.심경보 교.맹재원 사.김동수 장.서영범
			지하식	144, 264, 185, 154, 430, 149, 153, 150, 241, 157, 263, 375, 238, 179, 183, 298, 412, 289, 427, 156, 151, 152, 148, 155, 240, 426, 301, 442, 449, 127, 207, 383, 125, 126. 482
		지리조사 지역 : 사자아파트 ↔ 거여4단지아파트 일대
감독 근무					센터장 이원희 1대장 이풍재

※ 조사부 입력시 참고  (  3  : 임시폐전     9  : 고장용수    0 : 신설 )

소 계 : 160개소 - 지상식 40, 지하식 120,  (비소함 2)

※ 범 례 : 청색숫자 - 지상식  /  적색숫자 - 지하식

소방용수시설 조별 담당자 현황

구 분		식 별	계	소방용수번호 및 지역		담당자
2 팀	1-1조	￭ 지상식:11 ￭ 지하식:45 계:56개소	지상식	315, 360, 280, 80, 221, 322, 182, 323, 453, 358, 161.		위.이정철 위.김한구
			지하식	274, 93, 94, 391, 435, 320, 222, 321, 96, 88, 91, 198, 90, 319, 318, 89, 432, 317, 433, 290, 273, 206, 363, 212, 87, 57, 440, 61, 224, 276, 193, 162, 278, 163, 60, 469, 79, 86, 307, 81, 463, 84, 83, 465, 389.
		지리조사 지역 : 마천공원 ↔ 송파농협 일대
	1-2조	￭ 지상식:12 ￭ 지하식:42 ￭ 저수조: 1 ￭ 비소함: 4 계:55개소	지상식	316, 344, 335, 200, 452, 336, 291, 480(비33) 211(비14), 408(비1), 345(비11), 209(비9)		장.홍현수 장.홍석태
			지하식	73, 76, 354, 350, 361, 74, 75, 454, 78, 343, 381, 464, 85, 382, 202, 72, 77, 208, 407, 292, 411, 82, 269, 62, 195, 58, 196, 59, 210, 364, 49, 367, 54, 55, 53, 56, 368, 434, 48, 305, 50, 477.
			저수조	저1호
			비소함	비1(408),비9(209),비11(345),비14(211),비33(480)
		지리조사 지역 : 대성아파트 ↔ 마천2동주민센터 일대
	1-3조	￭ 지상식:11 ￭ 지하식:45 계:56개소	지상식	97, 98, 99, 106, 213, 181, 180, 245, 107, 395, 95.		위.허영열 교.서소희 사.박광훈 장.김남균
			지하식	111, 314, 260, 175, 303, 110, 259, 417, 369, 173, 104, 441, 255, 431, 254, 429, 253, 105, 415, 267, 100, 416, 102, 258, 101, 266, 421, 109, 108, 285, 313, 165, 158, 103, 390, 199, 406, 92, 197 , 275, 357, 401, 284, 478, 479
		지리조사 지역 : 신동아아파트 ↔ 현대3차아파트 일대
감독 근무					센터장 이원희 2대장 정재진

※ 조사부 입력시 참고  (  000   : 임시폐전     5   : 고장용수   0  : 신설용수)

소 계 : 166개소 - 지상식 34, 지하식 132, 저수조 1 (비소함 4)

※ 범 례 : 청색숫자 - 지상식  /  적색숫자 - 지하식

총계 : 485개	소화전 : 483 (지상식117, 지하식366) , 급수탑 1, 저수조1 (소화전 개수에는 비소함13개 포함되어 있음)

2015년도 5월중 소방용수시설 정기조사 일정표

구 분		식 별	소방용수번호 및 지역	조사일	조사자
3팀	2-1조	￭ 지상식:16 ￭ 지하식:37 ￭ 비소함:4 계:53개소	356,436,394,295,203,51,294,293,299,205(비29), 64(비3호), 312(비30), 66(비13), 353, 3, 4, 8, 10, 9, 223, 2, 228, 1, 247, 466, 217, 250,	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			5,12,249,467,472,216,384,385,376,439,252,230,65, 68,327,69,366,229,63,365,71,70,204,326,325,67	"	"
		지리조사 지역 : 남천초등학교 ↔ 마천제1공영주차장 일대
	2-2조	￭ 지상식:14 ￭ 지하식:39 ￭ 비소함: 2 계:53개소	397,347,437,400,342,220,20(비17),219,227, 311(비28),288,281,282,328,26,272,24,28, 287,352,17,16,15,191,21,27,348.	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			270,388,14,387,188,399,19,18,279,22,13,189, 379,218,251,190,471,468,398,11,7,248,6,470, 380,225	"	"
		지리조사 지역 : 남한산성입구 ↔ 초록어린이공원 일대
	2-3조	￭ 지상식:13 ￭ 지하식:38 ￭ 급수탑: 1 계:52개소	339,340,40,308,393,145,346,396,306,194,386, 455,392,36,47,46,201,41,304,45,44,42,43,226, 215,296	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			52, 214, 355, 32, 35, 462, 31, 33, 34, 192, 410, 277, 362, 38, 286, 30, 438, 349, 37, 25, 271, 341, 409, 23, 29. 급1.	"	"
		지리조사 지역 : 덕왕기업 ↔ 비호아파트 2동 일대

구 분		식 별	소방용수번호 및 지역	조사일	조사자
1팀	3-1조	￭ 지상식:15 ￭ 지하식:40 계:55개소	329,324,174,124,177,160,476,121,474,172,473, 283,120,377,123,373,371,242,176,122,233,164,372,265,178,113,246, 481	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			232,405,168,404,268,114,370,445,446,115,378, 475,167,422,166,419,169,171,444,403,170,414, 112,418,186,235,236,	"	"
		지리조사 지역 : 거여공원 ↔ 거여동 우체국 일대
	3-2조	￭ 지상식:7 ￭ 지하식:45 ￭ 비소함:2 계:52개소	425,402,309,146(비4),128(비2),159,130,374,262, 424,141,147,261,143,456,239,459,302,460,244, 338,458,138,142,447,139,	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			184,234,137,337,243,423,334,457,132,187,131, 134,256,420,428,332,333,39,136,135,133,129,231, 257,331, 483	"	"
		지리조사 지역 : 남한산성입구 ↔ 초록어린이공원 일대
	3-3조	￭ 지상식:18 ￭ 지하식:35 계:53개소	330,451,140,461,237,450,310,359,119,413,351, 300,443,116,117,118,448,297,144,264,185,154, 430,149,153,150,	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			241,157,263,375,238,179,183,298,412,289,427, 156,151,152,148,155,240,426,301,442,449,127, 207,383,125,126. 482	"	"
		지리조사 지역 : 덕왕기업 ↔ 비호아파트 2동 일대

구 분		식 별	소방용수번호 및 지역	조사일	조사자
2 팀	1-1조	￭ 지상식:11 ￭ 지하식:45 계:56개소	315,360,280,80,221,322,182,323,453,358,161, 274,93,94,391,435,320,222,321,96,88,91,198,90, 319,318,89,432,	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			317,433,290,273,206,363,212,87,57,440,61,224, 276,193,162,278,163,60,469,79,86,307,81,463, 84,83,465,389.	"	"
		지리조사 지역 : 마천공원 ↔ 송파농협 일대
	1-2조	￭ 지상식:12 ￭ 지하식:42 ￭ 저수조: 1 ￭ 비소함: 4 계:55개소	316, 344, 335, 200, 452, 336, 291 211(비14), 408(비1), 345(비11), 209(비9) 73,76,354,350,361,74,75,454,78,343,381,464,85, 382,202,72,77, 480(비33)	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			208,407,292,411,82,269,62,195,58,196,59, 210,364,49,367,54,55,53,56,368,434,48,305, 50,477,저1	"	"
		지리조사 지역 : 대성아파트 ↔ 마천2동주민센터 일대
	1-3조	￭ 지상식:11 ￭ 지하식:45 계:56개소	97,98,99,106,213,181,180,245,107,395,95,111, 314,260,175,303,110,259,417,369,173,104,441, 255,431,254,429,478.	당번 및 주간 근무 시 조사	조별 담당자 개별출장 및 당번 및 주간 근무자 조사
			253,105,415,267,100,416,102,258,101,266,421, 109,108,285,313,165,158,103,390,199,406,92,197, 275,357,401,284, 479	"	"
		지리조사 지역 : 신동아아파트 ↔ 현대3차아파트 일대

※ 조사부 입력시 참고  (  3   : 임시폐전     36   : 고장용수    0   : 신설용수 )

고장 소방용수시설 현황

연번	식 별	용수번호	위 치	고장내용	사용여부	설치년도	고장일자	담달자
1	지하식	200137	거여동 202-350	제수변 이음새 누수	사용가	1996.07.01	2014.10.15	기존(3-2조)
2	지상식	200324	거여동 42-17	제수변 이음새 누수	사용가	2001.08.03	2014.10.13	기존(3-1조)
3	지상식	200358	마천동 90-12	몸통 파손	사용가	2002.04.03	2014.10.20	기존(1-1조)
4	지하식	200074	마천동 33-0	제수변 누수	사용불	1991.09.01	2014.10.22	기존(1-2조)
5	지하식	200101	거여동 3-0	스핀들 고장	사용불	1989.11.01	2014.10.24	기존(1-3조)
6	지하식	200468	마천동 360-9	제수변 불량(틀면 셈)	사용가	2011.10.20	2014.10.29	기존(2-2조)
7	지하식	200217	마천동 355-14	배수불량	사용가	1997.09.01	2014.10.27	기존(2-1조)
8	지상식	200004	마천동 354-32	제수변 길이 2m 작동 못함	사용가	2011.11.10	2014.10.27	기존(2-1조)
9	지하식	200247	마천동 355-3	뚜껑(상수도 체크벨브)	사용가	1998.06.12	2014.10.27	기존(2-1조)
10	지하식	200250	마천동 359-3	뚜껑(상수도 체크벨브)	사용가	1998.06.01	2014.10.27	기존(2-1조)
11	지상식	200245	마천1동 34	몸통 하부 배관 누수(동파)	사용가	1997.11.01	2011.02.22	기존(1-3조)
12	지상식	200413	거여2동 565	지상식 몸통 스핀들 및 제수변 스핀들 고장	사용불	2007.12.10	2012.05.16	기존(3-3조)
13	지상식	200160	거여1동 562	내부파열로 인한 누수	사용불	1995.05.01	2012.07.12	기존(3-1조)
14	지하식	200230	마천동 347-10	관구 스핀들이 벽체로 기울어 사용불(제수변으로사용가능)	사용가	1997.11.01	2013.02.04	기존(2-1조)
15	지하식	200037	마천동 311-41	제수변 스핀들 마모	사용불	1991-09.01	2013-06-13	기존(2-3조)
16	지하식	200033	마천1동 300-10	관구누수	사용가	1991.12.01	2013-07-27	기존(2-3조)
17	지하식	200077	마천동 140-2	하부배관 부식으로 인한 누수	사용불	1991.10.01	2014.01.20	기존(1-2조)
18	지상식	200293	마천동 158-8	제수변 뚜껑 개폐불가	사용불	1998.11.13	2014.03.09	기존(2-1조)
19	지상식	200003	마천동 354-32	몸통 스핀들 고장	사용가	2011.11.10	2014.03.09	기존(2-1조)
20	지하식	200014	마천동 271-51	뚜껑 일부파손	사용가	1991.09.01	2014.03.15	기존(2-2조)
21	지하식	200405	거여동 25-1	지하식 소화전 뚜껑 개폐불가	사용불	2006.11.30	2014.03.05	기존(3-1조)
22	지하식	200176	거여동 564-21	지하식 소화전 뚜껑 보호틀 이탈분리	사용가	1995.07.01	2014.03.04	기존(3-1조)
23	지상식	200124	거여동 562-5	지상식소화전 제수변 뚜껑 마모(파손)	사용가	1995.08.01	2014.03.03	기존(3-1조)
24	지상식	200121	거여동 554	지상식 소화전 몸통 배수불량 및 누수와 제수변 누수	사용불	1989.05.01	2014.03.03	기존(3-1조)
25	지하식	200148	거여동 258-141	지하식 소화전 뚜껑 균열	사용가	1995.07.01	2014.03.22	기존(3-3조)
26	지하식	200046	마천동 180-12	지하식 관구 기울어짐 스텐드파이프 사용불가	사용가	1996.07.01	2015.01.21	신규(3-3조)

연번	식 별	용수번호	위 치	고장내용	사용여부	설치년도	고장일자	담달자
27	지하식	200074	마천동 138-15	제수변 스핀들 고장	사용불	1991.09.01	2014.10.22	기존(1-2조)
28	지하식	200156	거여동 258-7	제수변 전실붕괴	사용가	1986.11.01	2015.01.27	기존(3-2조)
29	지하식	200022	마천동 286-11	제수변 스핀들고장	사용가	1988.12.01	2015.03.18	기존(2-2조)
30	지하식	200186	거여동 42-6	몸통 기울어져 스텐드파이프 사용불가	사용가	1987.04.01	2015.03.01	기존(1-2조)
31	지하식	200043	마천동 175	몸통 스핀들 고장	사용불	1984.05.01	2015.03.19	기존(2-3조)
32	지상식	200145	거여동 220-48	몸통 스핀들 고장	사용가	1989.05.09	2015.03.19	기존(2-3조)
33	지하식	200101	거여동 3	제수변 스핀들 고장	사용불	1989.11.01	2015.03.01	기존(1-2조)
34	지하식	200074	마천동 138-15	제수변 스핀들 고장	사용불	1991.09.01	2015.03.01	기존(2-2조)
35	지하식	200014	마천동 271-51	제수변 뚜껑파손	사용가	1991.09.01	2015.03.01	기존(3-2조)
36	지상식	200121	거여동 554	몸통 배수불량 및 누수	사용불	1989.05.01	2015.03.01	기존(2-2조)
			이	하	여	백

임시폐전 소방용수시설 현황

연번	용수번호	설치주소	임폐일자	식 별	임시폐전 관련근거	기 간	비 고
1	200150	거여동 266-43	2012.4.19	지하식	￭ 위례신도시 택지개발사업지구내 소화전 임시폐전 시달 - 대응관리과-1884(2012.4.19)호와 관련임	기간 : 2012.4.19부터 - 2017.12월 준공시까지	3-3조
2	200241	거여동 266-18	2012.4.19	지하식	￭ 위례신도시 택지개발사업지구내 소화전 임시폐전 시달 - 대응관리과-1884(2012.4.19)호와 관련임	기간 : 2012.4.19부터 - 2017.12월 준공시까지	3-3조
3	200427	거여동 266-38	2012.4.19	지하식	￭ 위례신도시 택지개발사업지구내 소화전 임시폐전 시달 - 대응관리과-1884(2012.4.19)호와 관련임	기간 : 2012.4.19부터 - 2017.12월 준공시까지	3-3조