소방용수시설 119행정정보시스템 현행화 계획

119행정정보시스템 데이터 현행화로 정확한 소방용수시설의 정보를 제공함으로써 화재대응능력을 향상하고자 함.

Ⅰ		추진 배경

□ 119 행정정보 시스템 점검 결과 소방용수시설 사진이 잘못되어 있거나, 10년이상 현행화 되지 않아 자료 보완 추진

□ 소방용수시설 관련 법령개정으로 시설 및 주변도로 현행화 자료 필요

(소화전 적색노면표시 개정 등)

약 20년 정도 사진 교체하지 않음 (기존 복제)	현장사진을 찍지 않고 로드뷰 사진으로 교체	차량으로 어디인지 알아보기 어렵고 ‘01년도 사진으로 현재까지 미교체

Ⅱ		소방용수시설 현황

❍ 소방용수시설 : 59,995개소 (목표 64,415개소의 93%)   * 부족 4,420개소 (6.9%)

계	소화전(99.38%)			저수조 (0.50%)	급수탑 (0.12%)
	소계	지상식 (28.50%)	지하식 (70.88%)
59,995	59,622	17,097	42,525	300	73

* 보유기준 : 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용 (서울시 화재취약성 고려 기준 강화)

□ 비상소화장치 : 2,659개소 (일체형 1,379 / 분리형 1,280)  ※ 호스릴형 444

▷ 주거밀집 1,510, 상가지역 106, 시장지역 219, 고지대 244, 영세밀집 39, 화재경계 93, 통행곤란 260, 기타 188

합계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
2,659	266	236	63	136	89	83	214	78	65	87	47	95	113	50	106	47	180	34	53	92	200	148	95	82

Ⅲ		소방용수시설 자료 현행화 철저

□ 기    간 : 10월 ~ 12월

□ 대    상 : 62,654개소

□ 내    용 : 119행정정보시스템 내 소방용수시설 사진 현행화

□ 사진 교체 예시

❍ 지상식

- 기존 사진-                             - 교체 사진-

	⇒
소화전 외부 사진이 주변 도로 상황을 알 수 없음.		사진에 도로 황색점선 및 연석 주변 경관 등이 다 보일 수 있도록 촬영
	⇒
소화전 근접사진과 외부사진이 별 차이가 없음.		노후소화전 밸브 교체여부를 알 수 있게 근접사진 촬영

❍ 지하식

- 기존 사진-                           - 변경 사진-

	⇒
기존 출수사진으로 소화전 내부 상태확인이 어려움		소화전 몸체 및 제수변 교체여부를 확인 할 수 있게 내부가 다보이도록 사진 변경
	⇒
주변 도로 상황 등을 확인 할 수 없음		사진에 도로 황색점선 및 연석 주변 경관 등이 다 보일 수 있도록 촬영 용수번호 편집하여 표기

※ 지상식 사진에 제수변이 안보일 경우 별도 표시

※ 용수번호 등 표시는 사진 편집을 통하여 표시

(달력 등으로 찍을 경우 주변 도로 상황을 확인 하기 어려움)

Ⅳ		행정사항

□ 각 소방서에서는 일제수리 조사 및 정기조사 후 119행정정보 시스템에

소방용수시설 사진을 12월 30일(월)까지 현행화 완료.  끝.