【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	용수번호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	240062호	강서구 개화동로8길 17		개화119 안전센터	소방교 소방사	한승석 편재웅
고장 일시	확인 일시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2019.10.16.	2019.10.16.	미상	제수변 스핀들 불량			고장 (사용불가)
- 현 지 확 인 결 과 -
2019. 10. 16. 소방용수시설 점검 실시한 바 강서구 개화동로8길 17 앞에 위치한 지상식 소화전(260062호)의 제수변 스핀들 고장(스핀들 분리)이 발견됨.
2019년 10월 16일 확인자 강서소방서 개화119안전센터 소방교 한승석, 소방사 편재웅

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도