소방용수 고장 발생보고서

지상식소방용수 제2537호 (청량리1동 235-4)			관리부서	청량리119안전센터
발견일시	2014. 3. 7. 10:00		발 견 자	소방장 최종부 외 1명
고장내용	제수변 스핀들 헛돎, 제수변 뚜껑 이탈
발견개요	2014. 3. 7. 10:00분경 소방장 최종부 외 1명 소방용수 일제조사중 상기 소화전의 제수변 스핀들 고장(헛돎)을 발견함.
의 견	제수변 개폐시 제수변 스핀들 고장으로 출수가 불가능(사용불가)