2022년도 11월 소방용수 담당자 (1팀)

≪1팀 139개소≫                                                                                                          이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	권혁범	적선동	68, 141, 142, 143, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 저10	11	68 (고장.사용가↑) - 몸통소화전 균열 및 누수 249 (↓고장.사용가) - 제수변스핀들 뭉치망실 254 (고장,사용불↑) - 제수변 스핀들 누수
2	윤현철	평동	163, 164, 165, 167, 168, 199, 307, 308, 310, 311, 321, 361 166, 169, 171, 172	16	163 (고장,사용불↑) - 몸통스핀들 불량 164 (고장,사용불↑) - 몸통스핀들 불량 321(고장,사용가↑) - 제수밸브누수 및 토사붕괴
3	임혜정	당주동 신문로1가	61, 77, 78, 81, 151, 187, 195, 196, 197, 215, 323, 324, 329, 365	14	215 (↓고장,사용불) - 제수변밸브 누수	세-151
4	지윤우	적선동	75, 76, 144, 145, 146, 147, 149, 252, 256, 257, 258, 259, 379 207, 208, 209, 210	17	149 (고장,사용가↑) - 몸통 스핀들 고장 256 (고장.사용불↑) - 몸통 및 제수변 스핀들 불량 및 누수 257 (고장.사용가↑) - 제수변 및 몸통기울어짐 258 (↓고장.사용가) - 몸통스핀들 불량
5	박종민	비상소화장치	71, 200, 202, 153, 225, 226, 304, 243, 109	9	225 (고장.사용가↑) - 몸통스핀들 불량
6	조승용	내수동	57, 62, 63, 65, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 148, 150, 368 306, 312, 315, 378, 저13	19	79 (↓고장-사용불) - 제수변 스핀들 불량 83 (고장-사용불↑) - 몸통스핀들 불량(이탈) 85 (↓고장-사용불) - 스핀들 불량	세-80
7	이찬표	내자동	58, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 326, 327, 328, 332, 저4, 60, 201, 203, 204, 205	19	69 (고장-사용불↑) - 몸통 스핀들 헛돔 60 (↓고장,사용불)-제수변스핀들 안잠김
8	양삼종	평동 신문로2가	170, 198, 213, 214, 216, 309, 313, 316, 317, 319, 322, 359, 저8	13	216 (↓고장,사용가)-제수변스핀들 안잠김
9	민병찬	신문로2가	188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 206, 218, 219, 221, 357, 358, 저7 211, 212, 220, 340	18	193 (↓고장,사용불) - 소화전 뚜껑 고착 194 (↓고장,사용가)-제수변스핀들 파손
계			지상식 50개, 지하식 83개, 저수조 6개	139	20	2

≪1팀 139개소≫                                                                                                          이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

2022년도 11월 소방용수 담당자 (3팀)

≪3팀 117개소≫                                                                                                          이중밑줄 용수번호⇒노후소화전

연번	담당자	동 별	소방용수시설현황		고 장	임시 폐전
			관리번호	개수
1	권봉수	관철동	17, 18, 19, 32, 33, 273, 274, 275, 276, 21, 22, 35,	12	19(고장,사용불) - 지하시소화전 몸통 스핀들파손
2	조영삼	관철동	저2, 20, 25, 26, 27, 277, 278, 279, 348, 24, 23, 28,	12
3	김종철	관철동	34, 36, 37, 38, 39, 40, 저3, 280, 337, 41, 29, 30,	12	29 (고장,사용불) - 스핀들 불량, 뚜껑 손잡이 파손 34 (고장,사용불) - 제수변 스핀들 잠기지 않음
4	천관정	관철동, 서린동	130, 131, 132, 134, 135, 331, 356, 저1, 12, 13, 15 ,303,	12	130 (고장,사용불) - 몸통 스핀들 불량 132 (고장,사용불) - 관구 스핀들 고장, 수압 약함
5	이종훈	서린동	136, 137, 138, 139, 140, 260, 261, 293, 295, 369, 245, 246,	12	261 (고장.사용가) - 지하식 전실내 제수변 매몰 245 (고장,사용불) - 지상(전)→지하식(현)변경, 출수불능
6	강신애	청진동	저12, 133, 262, 263, 290, 291, 292, 294, 296, 297, 364, 347, 355,	13	290 (고장,사용가) - 제수변 스핀들 불량, 몸통 스핀들 휨, 수압 매우 약함 364 (고장,사용불) - 몸통 및 제수변 스핀들 고장
7	전병록	청진동, 공평동	14, 16, 264, 284, 285, 286, 287, 288, 320, 375, 281, 372, 265,	13	16 (고장,사용불) - 출수불능 285 (고장, 사용불) - 몸통 스핀들 고장
8	이준영	비상소화장치	44, 47, 89, 92, 176, 234, 241, 247	8	176 (고장,사용가) - 몸통 스핀들 열린 상태에서 헛돔	241 (임시폐전)
9	김태언	인사동	저9, 236, 237, 238, 240, 242, 244, 248, 376, 377, 363, 266,	12
10	오범주	관철동	371, 267, 268, 269, 31, 42, 129, 350, 270, 271, 272,	11	271 (고장.사용가) - 몸통 스핀들 불량 272 (고장,사용불) - 스핀들 고장	1
계				117	14