소방용수시설 고장 발생보고서

지상식소화전 제1832호 동대문구 답십리로 148			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2014. 10. 15.		담당자	소방교 홍성민
고장내용	지상식 소화전 캡 고장, 누수 및 배수불량
발견개요	2014. 10. 15일 관내 소방용수 일제조사 중 발견됨
의 견	1. 지상식 소화전 양쪽 캡이 열리지 않음, 한쪽 캡은 파손 2. 지상식 소화전 하부에서 누수 발생하여 보도블록이 파손우려 예상됨