소방용수시설 고장 발생보고서

지상식소화전 제2013호 동대문구 답십리로 19길 18-1 (전농동 494-17)			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2016. 3. 18.		담당자	소방위 허상덕
고장내용	지하식 관구 스핀들불량(헛돌음)
발견개요	2016. 3. 15.일 관내 소방용수 일제조사 중 발견됨
의 견	1. 지하식 소화전 관구 스핀들불량(헛돌음) 불량, 사용가능