현장대응단 구조대 에어매트 점검 결과

에어매트 제원	구입년월	2001
	크기(Cm)	가로600.세로900.높이320
	사용규격	15층(45M)용
	중량(Kg)	163
	팬형식	전기식
	제조사	이천산업
1팀(7월19일)	2팀(7월17일)	3팀(7월20일)

※공기주입시간: 최초주입-2분20초/재주입-20초