붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 펌프차 뒷자석 백미러

개발자	소 속	용두119안전센터		계급․성명	소방사 박성영
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시	2015.6.22.		제작비	15 천원
제 원	가로 : 5cm 세로 : 25cm 높이 : 5cm 제질 : 플라스틱 및 유리
사용법 및 조작법	장비 후면쪽의 접착면을 소방차량 본체에 고정시킨다. 각도를 맞춰 후면을 볼 수 있도록 한다. 문을 열기 전 불빛과 음향 등으로 문이 열림을 경고하도록 연결한다.
개 선 효 과	뒷자석 인원 하차 시 오토바이 및 자전거 / 차량 추돌사고 예방 현장도착하여 신속하게 하차 시 후면에 경고 및 발생할 위험 예방 도로 쪽 인원 하차 시 인원 위험 예방 및 후면에서 오는 차량에 경고