붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 차량 고임목 1인 제거 로프연결

(실물사진)
개발자	소 속	우이119안전센터		계급․성명	소방장 이종호
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시			제작비	천원
제 원	1. 차량에 비치된 고임목 2. 10mm 이상 로프 3. 손잡이 고리(갈쿠리) 연결
사용법 및 조작법	고임목 사용 후 차량에 탑승, 연결된 로프를 당겨 고임목 제거 고임목 설치 후 로프 유실방지 고리 결착
개 선 효 과	탱크차 등 운전원 1인이 탑승하는 경우 고임목 제거에 어려움이 있는 바 로프를 연결하여 차량을 어느정도 움직인 후 운전원 스스로 고임목을 제거할 수 있음. 다른 대원이 고임목 제거중 발생할 수 있는 안전사고 방지 등의 효과.