소방장비 고장발생보고서
장비명(건명)	동력절단기 (k760 rescue)	관리부서	현장대응단 구조대
고장일시	2019. 9. 5.(목) 10:00	장소	본서 차고지
조치사항	업체 문의한 바 크랭크 케이스 부분파손, 부분적으로 수리는 어렵고 크랭크 케이스 전체를 교체해야 한다고 함.(자체적 수리불가)
원인 및 상태	장력조절 나사를 잡아주는 크랭크 케이스 파손으로 외관상으로는 큰 문제가 없으나 정자세로 작업시 동력절단기가 우측으로 휘는 현상이 발생됨
담당자의견	전문업체 수리필요
그 밖의 사항	100차량에 전기식 및 대형 동력절단기 적재(출동 이상무)
소방장비 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 9월 04일 장비담당자 계급 지방소방교 성명 윤형창 (서명) 계급 지방소방교 성명 현대봉 (성명) 계급 지방소방사 성명 김신욱 (서명) 성동소방서의 장 귀하

붙 임 :

붙임 # 1 -