[별지 제3호서식] 소방장비고장발생보고서
장비명(건명)	피스톨 관창 (유량조절형)	관리부서	을지로119안전센터
고장일시	2023. 7. 7. 05:12	장소	중구 청구로12길 5-1 화재 현장
조치사항	사용 불가하여 수리 요청
원인 및 상태	화재 현장 철수 시 관창 개폐 손잡이를 잡고 나오다가 빠짐 (아래 사진 참고)
담당자의견	고장사진 확인한바 수리 가능함
그 밖의 사항	제 조 사: 신라파이어 모 델 명: SL-12DBS 제조년월: 2017년 2월
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 7월 7일 장비담당자 계급 소방교 성명 박 중 호 (인) 소방기관의 장 귀하
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))

<고장사진>