[별지 제3호서식] 소방장비고장발생보고서
장비명(건명)	유압콤비절단기세트	관리부서	역삼119안전센터
고장일시	2016. 3. 15.(화)	장소	역삼 펌프(22호)
조치사항	- 2015. 10. 22. 본부 소방장비 확인점검 준비 당시 유압콤비절단기세트에 대하여 강남소방서 장비팀 불용처분 의뢰 - 2016년 연초 강남소방서장 안전센터 방문시 유압장비 신규 구매 요청함 - 유압호스 지속적인 유압유 유출,작업중 발전기 시동 정지, 내용연수 경과와 노후로 안전사고 우려로 사용불가함
원인 및 상태	- 유압호스 파손 등 유압기기세트 노후로 인한 안전사고 우려 - 내용연수 경과(내용연수 : 10년 / 제조일자 1997년도) ※ 뒷장 사진 참조
담당자의견	- 유압호스 지속적인 유압유 유출,작업중 발전기 시동 정지, 내용연수 경과와 노후로 인하여 본 기기는 사용중지 및 향후 불용처분하며 신규기기로의 교체가 필요하다고 판단됨
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
	이하빈칸
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 3월 14일 장비담당자 계급 소방장 성명 장인광 강남 소방서장 귀하
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))

유압콤비절단기세트사진

제조연도	유압호스파손
유압램 유압유 누수	세트사진