붙임 2		소방장비관리카드(방배119안전센터)

장비명	복합가스검지기	모델명 (규격)	MiniMAX 4
취득연월	2016-12-12	단 가	660,000원	내용년수	10년
사용부서	방배119안전센터	제조사	하니웰	납품업체
사 진
주 요 제 원
용 도	가스시설 주변에서 누출가스 측정
제 원	□주요제원 -검지방식:자동흡입 -대상가스:LPG,LNG 및 이와유사한가스 -응답속도:10초이내 -사용온도:-10 ~ 40℃ □성능 및 특징 -전원을 넣고 밧데리 게이지를 조정 측정가스의 위치를 지시후 흡입구를 측정위치에 대고 약10초간 대기함 -가스 누출시 연속음 발산

붙임 2		소방장비관리카드(방배119안전센터)

장비명	잔류전류검지기	모델명 (규격)
취득연월	2007	단 가	원	내용년수	5년
사용부서	방배119안전센터	제조사		납품업체
사 진
주 요 제 원
용 도	사고현장에서 전류의 누출을 사전에 확인할수 있는 장비로서 구조자의감전 및 2차추가 사고를 예방
제 원	□주요제원 -검지기전장:61㎝, 검지주파수: AC(교류)20㎐ ~ 100㎐ -중량:570g, 작동온도범위: -30℃ ~50℃ □성능 및 특징 -잔류전류감지 LED등이 점등되며 가까이 접근할수록 보다 빠르게 깜빡이며 동시에 경보음 작동