소방장비 관리카드
관리번호	11
장 비 명	호흡보호용 마스크	모델명(형식)	3(M)
내용연수	소모품	제조회사
제 조 일	2017.01.10	납품업체(A/S)
배 정 일	2017.09.13	납품가격
배정수량	6개	사용부서	현장대응단(지휘팀)
사 진
주요제원
용 도	- 화재현장 진입 시 유독가스 및 분진으로부터 대원을 보호할 수 있는 장비
규 격	- 전면형 면체 * 일체형 렌즈로 렌즈 표면에 Scotchgard가 적용되어 오염방지 기능 - 정화통 * 필터의 표면적을 높이기위해 주름형태의 P100 등급의 고효율 방진필터 (HEPA)부착 * 활성탄으로 구성하며 유기증기, 염소가스, 염화수소, 이산화황, 황화수소(대피용), 불화수소, 암모니아, 메틸아민, 포름알레히드, 이산화염소 등 정화
구성품	- 구성품 : 전면형 마스크 본체 1, 보관용가방 1, 정화통 1조
기 타	- 물품목록번호 :