소방장비 정밀점검 계획서

1. 소방기관 및 소방장비

소방장비명	굴절사다리차(1)
차량번호	98가7598
소방기관명	마포소방서
운용부서	마포소방서
접수번호	2015 - 122	접수일자	2015. 11. 11

2. 소방장비 검사구분 및 수수료

구분	소방장비명	점검구분	수수료	VAT	산출내역(원)
1	굴절사다리차	특장부분에 대한 점검	1,021,000	102,100	1,123,100

※ 수수료는 각 소방장비 한 대에 대한 수수료임

※ 신청하신 점검항목 중 해당사항이 없을 경우 기존 수수료 산출내역에서 제외 함

※ 정밀점검 수수료 청구서는 점검 실시 후 장비담당자 이메일로 통보

3. 소방장비 점검일정

1) 실시일 : 2015년 11월 23일(월) ~25일(수)

2) 장  소 : 세한엔지니어링(경기도 평택시 청북면 감미동길 102-2)

3) 세부일정

관서 및 센터명	일 자	차 종
마포소방서	11월 23일(월) ~25일(수)	굴절차(1대)

※ 상기 정밀점검 일정은 희망 점검일 2015.11.13.(금)에도 불구하고 기 접수된 타 소방관서의 정밀점검 일정으로 인하여 담당자와 협의 후 조정된 일자임.

※ 정밀점검계획에도 불구하고 점검일정, 점검 장소 등의 조정이 필요한 경우에는 해당사유가 발생한 당사자(소방기관 또는 기술원)가 조정을 요구할 수 있으며 상호 협의하여 조정할 수 있음을 알려드립니다.

4. 점검항목

○ 굴절사다리소방자동차

검사항목
1. 유압 부분	1.1 유압펌프
	1.1.1 유압펌프 체결 및 작동상태의 적정성
	1.1.2 유압오일탱크 등의 적정성 확인
2. 아웃트리거	3.1 유압호스의 상태 및 누유 여부
	3.2 센서, 수평계의 정상 작동 여부
	3.3 잭실린더의 침하량 등 확인
3. 턴테이블	4.1 전선, 콘넥터, 스위블접촉 및 오일 상태의 적정성
	4.2 회전링 기어의 베어링 상태 및 고정상태 확인
4. 굴절사다리(탑,붐)의 기복실린더, 신축실린더	4.1 유압호스의 상태 및 누유 여부
	4.2 센서 및 피봇의 핀의 고정상태의 적정성
	4.3 실린더의 침하량 등 확인
	4.4 프레임의 손상, 부식 및 균열(필요시비파괴검사)
5. 바스켓 장치	5.1 외부의 손상 및 유압연결부 상태의 적정성
	5.2 붐 작동 및 밸런스 적정성
6. 굴절사다리(탑,붐) 신창체인, 레벨링제어와이어, 레벨바	6.1 체인, 와이어, 레벨바의 소손, 단선, 부식 및 감김 상태
	6.2 고정부 및 도르래 상태의 이상여부 및 적정성
7. 굴절사다리(탑,붐)	7.1 굴절사다리(탑,붐)의 용접부 균열 및 휨 상태
	7.2 굴절사다리(탑,붐) 안전장치의 작동상태
8. 보조엔진	8.1 보조엔진에 의한 조작상태의 적정성
	8.2 보조엔진의 상태에 대한 확인
9. 방수총	9.1 방수총의 연결 및 작동상태에 대한 확인
10. 에어공급	10. 에어 공급장치의 상태
11. 전기장치	11.1 콘트롤 박스(분․배전함)의 전기단자 등의 확인
	11.2 사다리 조작
	11.2.1 작동성능의 적정성
	11.2.2 시스템의 이상여부

※ 소방기관의 장이 정한 상기 점검항목에 한하여 정밀점검을 실시하며, 정밀점검결과서는 점검한 항목에 한하여 작성함.