개선안	수정안	수정의견
펌프차와 탱크차가 후진시 후방카메라가 있음에도 불구하고 불시에 차량에 접근하는 사람들이 발생하여 사각지대에 놓여있고 또한 갑작스러운 상황에 대처하는데 시간이 지연된다.	후방센서 측정기를 설치하여 운전원이 후진시 경고음 등으로 주의를 집중시킨다.	후방센서를 장착함으로서 후진시 사각지대나 돌발 상황에 대처할 수 있다.