서대문소방서 소방장비확인점검 주요지적사항

장비명		현장대응단	홍은119안전센터	조치 결과	비고
기동 장비	펌프차(23호)		-밋션오일 누유, 펌프압력 저하	수리의뢰
	조연차(17호)		-수구없음,턴테이블구리스미주입	구매의뢰 시정조치
	펌프차(21호)	-PTO프론트 –유니버셜조인트 –불량,에어드라이,휠터교환요		수리의뢰
	탱크차(31호)	-공기압 저압알람 불량, 펌프 구동벨트 불량		수리의뢰
	화학차(15호)	-휀벨트 교환요		수리의뢰
	미분무(18호)	-밧데리 수리요함		수리의뢰
	구급차(6-5호)	-엔진상부,하부 전체적 오일누유		수리의뢰
	이륜차	-운행거리(900km)오차(재난관리과)		시정조치
		-점검일지 미비치 (현장대응단)		시정조치
진압장비		-이동식발전기 엔진오일 과다	-개인로프 미 휴대 -송풍기 엔진오일 교환및제원미숙지 -엔진장비 유류 소모기준 부적합(장비별 소모량 동일) -동력장비 연료 소모량50%이하로 기재	시정조치 결착완료 시정조치 시정조치 시정조치
구조장비		-가스측정기 센서 미교체(구조대)		수리의뢰
구급장비		-백밸브마스크 리저브백 없음 -충전식흡인기 충전상태 불량 -분만세트 구성품 미흡 -정맥주사세트(유효기간 만료)	-후두경전구 미점등 -백밸브마스크 리저브백 손상 -셕션기필터 불량 -ETco2사용법 미숙 -혈당측정기 채혈침 관리미흡 -긴척추고정판 머리고정대 미부착 -CCTV날짜 미지적 -청결상태미흡(주들것,긴척추고정판) -유효기간 만료 소모품(아이겔,수액세튼,멸균거즈)	구매의뢰 시정조치 시정조치 폐기처분 수리의뢰 수리의뢰 수리의뢰 교육조치 교육조치 부착완료 업체의뢰 조치완료 폐기처분
호흡보호장비		-용기 제조년월일 및 충전기한 관리미흡(다수 불일치)	-충전기 위생관리상태 미흡(오일누유)	수리의뢰
화재감식 시설점검 장비		-소방시설 :절연저항계 사용방법 숙지부족 -멀티테스터기 제원등 숙지 미비		교육조치
통신장비		-UHF휴대용 안테나부식(일련번호1236)	-차량17호 안테나 휨	시정조치