[별지 제3호서식] 소방장비 고장발생 보고서
장비명(건명)	차고 2번문	관리부서	신내119안전센터
고장일시	2014. 7. 7.	장소	본서 차고
조치사항	수동조작으로 차고문 작동토록 조치함
원인 및 상태	장기사용으로 인한 2번 차고문 모터 고장
담당자의견	2번 차고문 모터 교체
그 밖의 사항	2번 차고문의 잦은 개폐로 인하여 모터 고장이 발생함.
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 7월 7일 장비담당자 계급 소 방 사 성명 문 성 재 (인) 소방기관의 장 귀하
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))