소방장비 고장발생 보고서
장비명(건명)	차고문(3번)	관리부서	신내119안전센터
고장일시	2014.10.29.	장소	본서 차고
조치사항	수동조작으로 차고문 작동토록 조치함
원인 및 상태	장기사용으로 인한 3번 차고문 스프링 고장
담당자의견	3번 차고문 스프링 교체요망
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자	비고
위 고장상태를 알맞게 처리하여 주시기 바랍니다. 2014년 10월 29일 장비담당자 계급 소 방 사 성명 정 경 민 (인) 소방기관의 장 귀하
210㎜×297㎜(일반용지 60g／㎡(재활용품))