소방장비고장발생보고서

			담당자		담당	과장		서 장	결재
장비명(건명)	차고문 견인 와이어 이탈	관리부서	발산119안전센터
고 장 일 시	2017.7.25.	장 소	발산119안전센터 차고 內
조 치 사 항
원인 및 상태	7월 25일 12시 20분 경 구급차량 차고문 닫히는 과정 중 차고문 견인 와이어 고장 발생 후 수리업체(교동산업)에 연락하여 확인한 바 노후로 인한 구급차량 차고문 견인 와이어 이탈 확인함.
담당자 의견	업체 정비 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역			담당자			비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 7월 26일 강서소방서장 귀하