〔별지 제3호서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	체인톱(Husqvarna e-series 450)	관리 부서	발산119안전센터
고 장 일 시	2018. 9. 20.(목)	장소	차고 앞 교대점검 중
조 치 사 항	펌프차에 적재되어있던 체인톱을 창고에 임시보관함
원인 및 상태	시동시 불규칙적으로 작동하며 시동이 되어도 2~3분후에 자동으로 꺼지거나 악셀을 작동하면 시동이 꺼지는 현상 발생
담당자 의견	업체에 수리의뢰
그 밖의 사 항	장비노후 <구입년월(2007.06.), 내구년수 5년>
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 9 월 20일 장비담당자 계급 소방위 성명 이규성 (인) 계급 소방위 성명 임병홍 (인) 계급 소방사 성명 정석문 (인)