소방장비 고장발생 보고서
장비명(건명)	공기충전기	관리부서	용산소방서 현장대응단 진압대
고장일시	2021.2.18.(목)	장소	공기충전기실
조치사항	업체와 연락하여 A/S수리 예정
원인 및 상태	노화로 인한 누수 및 사용가능함
운용자 의견	공기충전시 300바 압력게이지 연결 공기 배관에서 공기가 가늘게 새는 상태이며 사용 가능함
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용			장비운용자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 2월 18일 장비운용자 계급 지방소방위 성명 안종하
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]