〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	펌프차량 차고문		관리부서		돈암119안전센터
고 장 일 시	2016.12.23.		장 소		돈암119안전센터 차고
조 치 사 항	- 장비회계팀 보고 후 정비업체 방문수리 요함.
고장내용	- 개.폐시 일부 도르레의 레일이탈로 인한 와이어 끊어짐 현상 추정 및 차고문 추락시 충격으로 인한 하단 부분 찌그러짐 현상.
담당자 및 이동정비반 의견	- 와이어 교체 및 전체점검을 위한 정비업체 방문 수리 요함.
그 밖의 사항	- 정비업체 지방출장으로 인하여 익일(2016.12.24.(토)) 오전09시 정비업체 방문 예정
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 12월 23일 장비담당자 1팀 소방장 성 명 박성민 확 인 자 계급 센터장 소방위 성 명 유기선 1팀장 소방위 성 명 이연우 성북소방서장 귀하

차고문 고장발생 사진