성과평가 실적향상을 위한 소방재난본부 점검 대비

소방장비 관리상태 확인점검(1차) 결과보고

2016. 9.

구로소방서

(소방행정과)

소방장비 관리상태 확인점검(제1차) 결과보고

Ⅰ		관련근거

	소방행정과-11997호(2016. 08. 09.)『2016년 자체 소방장비 관리상태 확인점검 점검관
	사전회의 개최 계획 알림』
	소방행정과-11834호(2016. 08. 09.)『2016. 소방장비 관리상태 확인점검 실적향상 계획』
	안전지원과-19397(2015.9.8.)호 『2015.소방장비 관리상태 확인점검 계획』

Ⅱ		점검개요

점검기간

:

2016. 8. 16.(화) ~ 8. 29.(월) 기간 중 8일

점검대상

:

현장대응단, 7개 안전센터 소방장비 관리규칙 제3조 규정 장비

장비명	소방차량	진압장비	구조장비	구급장비	통신장비	점검장비	감식장비
점검대상	소방행정과(홍보차량), 현장대응단, 각119안전센터					예방과	현장대응단

점검자

:

장비회계팀장 등 10명

구 분	검 열 요 원				비 고
	소 속	직 책	계 급	성 명
안전관리책임	소방행정과	장비회계팀장	소 방 경	천 완 주
행 정 사 항	소방행정과	장비구매	소 방 위	이 재 준
진압․보호․보조장비	현장대응단	진압대원	소 방 장	조 병 준	3 팀
	현장대응단	진압대원	소 방 위	주 병 영	2 팀
소 방 차 량 (이륜차포함)	현장대응단 (이동정비반)	이동정비반	소 방 장	전 형 덕	1 팀
			소 방 위	최 평 일	3 팀
구 조 장 비	재난관리과	구조담당	소 방 장	최 장 영	구 조
구 급 장 비	재난관리과	구급담당	소 방 교	김 정 은	구 급
통 신 장 비	현장대응단	통신담당	소 방 장	심 재 주	1 팀
점검․감식장비	예 방 과	특별점검	소 방 위	이 희 준	검 사

Ⅲ		중점점검내용

	중점점검사항
	가. 소방장비 가동상태, 사용요령 숙지여부, 부품관리계획 수립 및 이행실태
	나. 예방점검 이행실태, 교육훈련상태, 상황의 기록 및 유지관리상태
	다. 자동차 점검·정비메뉴얼 숙지여부, 교통사고 안전방지대책 추진 실태
	라. 개인보호장비 관리유지 및 그 밖의 장비 운용에 관한 사항 등
	분야별 확인사항
	가. 차량분야
	☞ 장비운영의 관리실태와 매뉴얼 숙지 및 비치상태
	☞ 각 차량별 장비조작법 숙지여부 및 기타 부품 등의 관리실태
	나. 기타장비 분야
	☞ 개인보호장비관리규정에 따른 관리여부
	☞ 장비 중 안전사고와 관련된 장비에 대한 관리상태 및 장비 조작법, 주요제원 등 숙지여부
	☞ 호흡보호장비 관리실태 등 물품관리실태, 창고 장비보관 상태 등 점검

Ⅳ		점 검 내 용

차량분야

부 서	점검차량	점 검 사 항(수리 및 교체내용)	정비계획	생산년도
수궁	펌프차	◦캡 틸팅 실린더 고압호스 손상 교체 등 10건	정비업소	07년 10월
		◦에어드라이어 필터 교체 등 6건	자체정비
	탱크차	◦연성계 및 압력계 교체 등 10건	정비업소	05년 11월
		◦펌프배관 이물질 거름망 교체 1건	자체정비
	구급차	◦후륜 브레이크 패드 마모 교체 등 5건	정비업소	10년 06월
고척	펌프차	◦파워스티어링 기어 상부 누유 등 6건	정비업소	06년 12월
		◦장방형 경광등 스트로브 미점등 등 6건	자체정비
	탱크차	◦후면경광등 교체 등 3건	정비업소	06년 07월
		◦흡수거름망 교체 등 3건	자체정비
	구급차	◦출동으로 미점검 2차 점검시 병행실시

부 서	점검차량	점 검 사 항(수리 및 교체내용)	정비계획	비 고
구로	펌프차	◦캡 틸팅 실린더 로드 사출 부위 미세누유(좌, 우) 등	A/S의뢰	16년 04월
	탱크차	◦PTO 기어박스 누유	A/S의뢰	15년 11월
	구급차	◦출동으로 미점검 2차 점검시 병행실시
독산	펌프차	◦PTO 상부 오일 주유구 캡 파손 교체 등 5건	정비업소	12년 09월
		◦파워스티어링오일 탱크 하부 호스 누유 등 6건	자체정비
	탱크차	◦컴프레셔 에어 호스 외부 노후 손상 등 6건	정비업소	06년 07월
		◦후면 보수구 거름망 노후 손상 등 6건	자체정비
	구급 1	◦출동으로 미점검 2차 점검시 병행실시
	구급 2	◦미션 리테이너 다량 누유 등 7건	정비업소	12년 07월
		◦본넷 오픈케쳐 와이어 탈락 1건	자체정비
시흥	펌프차	◦AC탈착기 고장 등 4건	정비업소	12년 01월
		◦기수분리통 센서 고장 등 2건	자체정비
	탱크차	◦레인지 로드와 PTO 간 간섭 발생	A/S의뢰	16년 08월
		◦역류방지밸브 미작동	자체정비
	구급차	◦출동으로 미점검 2차 점검시 병행실시
	구조차	◦미션 리테이너 과다 누유 등 2건	정비업소	12년 10월
		◦안테나 고정 브라켓 유격 과다 등 2건	자체정비
신도림	펌프차	◦펌프 하우징 누유 등 11건	정비업소	08년 12월
		◦도어 웨더스트립 전량 교체 등 5건	자체정비
	탱크차	◦장방형 경광등 미작동(운전석 측면) 12건	정비업소	09년 01월
		◦보수구 거름망 교체 등 5건	자체정비
	구급차	◦브레이크 오일 교체 요함	도봉센터	11년 10월
공단	고가차	◦차체 프레임, 특장 보조프레임간 패드 탈락 등 3건	정비업소	11년 10월
	배연차	◦차체 발청 1건	정비업소	04년 05월
		◦송풍기 초크레버 케이블 연결 불량 등 4건	자체정비
	구급차	◦터보차저 흡기측 호스 오일 누유	자체정비	11년 10월

진압 및 구조 분야

부 서	점 검 사 항(수리 및 교체내용)	정비계획	비 고
현장대응단	동력절단기, 체인톱 엔진오일량 체크필요 안테나사다리 고장(고장발생보고) 가스누설탐지기 고무 분실	자체처리 수리의뢰 수리의뢰	교육 및 부품구매정비
수 궁	복식사다리 가로대 노후 불량(사용불) 공기공급기 사용방법 미흡 공기호흡기 밧데리 교체	불용 교육 자체처리	교육 및 부품구매정비
고 척	1. 공기공급기 사용방법 미흡 2. 공기호흡기 사용법 미흡	교육
구 로	1. 송풍기 작동불량 (불용예정) 2. 가스누설탐지기 작동불량	불용 수리의뢰
독 산	1. 유압구조장비세트 호스릴 갈라짐(사용불가) 2. 페달카타기 날 교체 요망 3. 송풍기 노킹현상 수리요망 4. 안테나사다리 안전잠금장치 불량 5. 수동식유압절단기 고장(고장발생보고 예정)	불용 자체처리 수리의뢰 수리의뢰 수리의뢰	교육 및 부품구매정비
시 흥	1. 가스누설탐지기 고장 2. 유압엔진펌프 작동불량(고장발생보고 예정) 3. 동력절단기(k650) 고장(불용예정) 4. 공기공급기 사용방법 미흡 5. 공기호흡기 사용방법 미흡 및 밧데리 교체	수리의뢰 수리의뢰 불용 교육 자체처리	교육 및 부품구매정비
신도림	1. 공기공급기 사용방법 미흡 2. 공기호흡기 사용방법 미흡	교육	교육 및 부품구매정비
공 단	공기호흡기 밧데리 교체 미흡 공기공급기 사용방법 미흡	교육	교육 및 부품구매정비
공통사항 1. 공기호흡기 점검부 ○ 연가, 공가중인 직원 대리 점검 ⇒ 점검란에 연가, 공가로 기입. 2. 소방장비 통합점검부 ○ 각 센터 소방장비점검부 불일치하여 센터 소방장비통합점검부 통일 유류소모일지 추가기입

3. 신형공기호흡기 사용법

○ 신형공기호흡기 사용법 숙지요망. 밧데리교체 미흡

4. 구조, 진압장비편람 정리

5. 수궁, 고척, 구로, 독산, 시흥119안전센터 유압장비세트

○ 엔진펌프 수리요망(유압오일, 기타)

5. 직원 각 메일로 독산안전센터 1팀 이근용 반장이 체인톱, 동력절단기

○ 분해조립 방법을 사진으로 보냄. 각 안전센터 컬러프린트로 프린트하여

숙지 및 비치토록 예정.

6. 체인톱, 동력절단기 등 소모품 신청 예정

구급 분야

부 서	점 검 사 항(수리 및 교체내용)	정비계획	비 고
현장대응단	1. 휴대용 산소소생기 마스크 소독 할 것 2. 니트로글리세린 유효기간 임박 3. 창고 및 차량 청소상태 점검	자체처리 폐기 자체처리	교육 및 부품구매정비
수 궁	1. 자동식 인공소생기 전용마스크 소독날짜 없음 2. 분만세트 유효기간 경과-소모품 신청 3. 산소마스크(성인/소아), 구이두 유지기 유효기간 경과 4. 구급차량 내 물품 보관함 수리필요 5. 주사기 포장지 손상 6. 아이겔, LMA 소독할 것 7. 차량 내부 청소 청결히 할것	확인정리 폐기 폐기 수리의리 폐기 자체처리 자체처리	교육 및 부품구매정비
고 척	1. 점검부 – 3극 심전도 ⇒ 3극 또는 12극 심전도로 수정 2. 창고 및 차량 청소상태 점검	교육	교육 및 부품구매정비
구 로	1. 휴대용 산소소생기 마스크 소독 할 것 2. 펌뷸런스 패치 포장지 손상-소모품 신청 3. 유효기간 경화 물품 점검 후 폐기 할 것	자체처리 자체처리 폐기	교육 및 부품구매정비
독 산	1. 휴대용 산소소생기 마스크 소독 할 것 2. 니트로글리세린 유효기간 임박	자체처리 확인처리	교육 및 부품구매정비
시 흥	1. 감염관리실 청소 및 환기 조치 2. 구급창고 분만세트 유효기관 경과 물품	자체조치 페기	교육 및 부품구매정비

부 서	점 검 사 항(수리 및 교체내용)	정비계획	비 고
신도림	1. 휴대용 산소소생기 마스크 소독 할 것 2. 외상 구급가방 붕대 유효기간 경과 3. 분만세트 거즈, 알콜스왑 유효기간 임박 4. 생리식염수 1000ml 유효기간 경과로 폐기할 것 5. 구인두 기도기, 주사기, 물품 등 유효기간 경과	자체처리 폐기 자체처리 폐기 폐기	교육 및 부품구매정비
공 단	1. 차량 고정용 혈압계-고장(압력이 안 올라감) 2. 화상세트 유효기간 경과 3. 구인두 기도기 유효기간 경과 4. 장비편람- 재정비 할 것	수리의뢰 페기 폐기 자체처리	교육 및 부품구매정비

Ⅴ		점검조치계획

	조치기간 : 2016. 9. 12.(월) ~ 우리서 점검 1일전까지 완료
	가. 외부 전문 업체의뢰 : 2016. 9. 26.(월) ~ 10. 10.(월)한 납품 완료 나. 자체정비 : 2016. 9. 19.(월) ~ 우리서 점검 1일전까지 완료
	조치방법
	가. 소모품 및 정비부품 구매 (구매계획 수립 중) ○ 기본 소모품 1차 : 2016. 9. 5.(월) ~ 9. 9.(금)한 납품 배정 완료 ○ 정비부품 등 2차 : 2016. 9. 12.(월) ~ 9. 21.(수)한 납품 배정 완료 나. 외부전문 업체의뢰 ○ 차 량 : 정비업체(차종별 지정 정비 업체 의뢰) 출동 등 감안 센터별 순차적 입고 ○ 소방장비 : 현장 활동에 지장 없도록 업체방문 또는 장시간소요 장비는 수리의뢰
	차량정비 대상
	가. 중요기능 : 전문 자동차 정비공장 및 차량 제작업체에 의뢰 수리 또는 불가시 부품교체
	☞ 1, 2차 점검결과에 따른 정비업체 의뢰 대상차량을 순차적으로 10월 10일한 수리완료
	나. 일반사항 : 에어필터 등 특별한 기술을 요하지 않은 부품에 대하여 소모품 구매 자체 정비능력 보유자가 교체
	☞ 현장대응단, 각 안전센터, 점검반(이동정비반) 의견을 받아 필요 소모품 사전 구매 배정

	기타장비
	가. 납품업체 또는 제작회사 수리 의뢰 및 수리불가 장비는 점검대상에 제외(장부정리)
	나. 소모성 절단기 날 등 물품의 정비 또는 사전 교체(소방본부 점검일 전일 교체)
	수리불가 장비에 대한 조치
	가. 재물조사 결과에 따라 수리불가 장비는 불용처분점검대상에 제외(장부정리)
	☞ 8월 자체점검 결과 수리불가 장비는 9월 불용계획 수립 불용처분 후 장부정리
	나. 내구연수 미도래 등 사유로 불용 불가한 경우 소방재난본부 주무팀과 협의 신품 재배정 협의 등 조치
	장비정비 및 소모품구매 예산 조치
	가. 소방안전특별회계 예산 중 소방차량 운영관리/소방차량 유지관리 예산에서 먼저 사용하고 부족분은 소방재난본부 안전지원과(장비관리팀)와 협의 추가예산 확보
	나. 차량수리 및 부품교체대상의 과다발생으로 추가확보 예산이 부족할 경우 자체보유 예산 기본경비 중 일반차량은 공공운영비/ 소방차량인 경우 사무관리비로 집행
	2차 중간 확인점검 계획
	◦ 3권역 확인점검일정 변경 당초 1번째 ⇒ 3번째로 변경으로 기간이 연장됨에 따라 9월중 별도 계획 수립 시달