붙임 2		소방장비관리카드(관악소방서 난곡119안전센터)

장비명	가스탐지기	모델명 (규격)	XP-702S-A
취득연월	2000.01.01.	단 가	원	내용년수	10년
사용부서	난곡119안전센터	제조사	코스모스전기(일본)	납품업체
사 진
주 요 제 원
용 도	가스사용·공급시설 주변에서 가스누출 여부 측정
제 원	□ 주요제원 - 검지방식 : 자동흡입 - 대상가스 : LPG, LNG 및 이와 유사한 가스 - 응답속도 : 10초이내 - 사용온도 : -10 ~ 40℃ □ 성능 및 특징(사용법) - 전원을 넣고 밧데리 게이지를 조정 측정가스의 위치를 지시 후 흡입구를 측정위치에대고 약 10초간 대기함. - 가스 누출시 연속음 발산. □ 물품위치 : 1소대 펌프

붙임 2		소방장비관리카드(관악소방서 난곡119안전센터)

장비명	개인선량계	모델명 (규격)	FI / RAD-60
취득연월	2002.03.13.	단 가	490,000원	내용년수	5년
사용부서	난곡119안전센터	제조사	㈜삼영유니텍	납품업체
사 진
주 요 제 원
용 도	방사능 오염지역 출입시 개인피폭 선량 측정
제 원	□ 성능 및 특징(사용법) - 우측의 파워스위치를 켠다. 밑의 모드스위치로 모드를 실행한다. □ 물품위치 : 1소대 펌프