기동장비(차량) 시정조치 결과(공릉)

차량명 (차량번호)	지적내용	조치결과	비고
펌프차(22호) 87소8635	AC히팅 수구 작동 불능	현장조치 완료
	운전석 뒤바퀴 노면등 LED 전선 끊어짐	현장조치 완료
	조수석 뒤바퀴 노면등 LED 일부 불량	정비업체 의뢰 수리 예정
	수량게이지 청소요함	수리완료
	번호등 1개 교환 요함	수리완료
	상부경광등 운전석쪽 LED 1개 점등불량	수리 완료
	연료탱크 받침대 걸쇠부분 용접 필요함	수리 완료
	대우오일 점검 필요함	교환 완료
	수량게이지 및 일부부분 철판 부식	정비업체 의뢰 수리 예정
	에어시스템 누기 조치 요함	정비 완료
	타이어 손상	타이어 교체 완료
물탱크차(35호) 81버1190	운전석 상단 차폭등 미점등	현장조치 완료
	운전석 노면등 미점등	현장조치 완료
	각종 개폐밸브 그리이스 주입부분 주입요함	정비 완료
	운전석 로드암 녹제거 및 도색 필요	정비 완료
	앞쪽 조수석 타이어 편마모 및 부분과다 손상 -위치 교환 요함	타이어 교체 완료
	대우오일 교환 필요함	교환 완료