2016년 자체 소방장비 확인점검결과 추후 수리사항

ᷰ 향후 조치 계획

○ 정비업체 의뢰 : 5건(2건 완료)

- 진단차(7호) : 자동문 개방장치 개,폐 불량. 자동문 점등 불량(수리진행)

- 굴절차(12호) : 창문 개, 페 불량

- 다목적펌프차(20호) : ARS 게이지 불량, 사다리 리미트 불량,

- 조연차(17호) : ROPM게이지 불량, 홈라인 부식 등(수리진행)

- 구조공작차(200호) : 캡틸팅 접점불량, 틸팅리미트 불량,

○ 제작사 A/S 정비 : 5건( 제작사 일정 정비추진 중)

- 고가차(11호) - 운전석 처짐 등 볼보제작사 수리완료(조치완료)

- 도봉,창동,쌍문펌프, 탱크 : 현대자동차 지정 업체 예약 진행 중

차량	점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
12호차(굴절차)	∙창문 개폐 불량	접점 불량 사용가능	사용 가
20호차(펌프차)	∙ASR점등 불량 ∙사다리 리미트 불량	특장전문업체 수리요함 - 리미트(메뚜기 불량) - ASR 사용 가능	하반기 본부 소방장비 확인점검 시 수리
200호차(구조공작차)	∙캡틸딩 접점불량 ∙틸딩 리미트 불량	특장전문업체 수리요함 - 리미트 부품 부재 (부품 구매 진행 중)	하반기 본부 소방장비 확인점검 시 수리

끝.