소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 01마 8614호                             (차종: 소나타)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	/
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	/
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방장	이 승 재 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 48보 4427호                      (차종: 행정2호 전기차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	/
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	/
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	/
	핸들유격 과다여부	/
	파워오일 오염 및 적정여부	/
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	/
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방장	이 승 재 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 59라 2471호                           (차종: 전기차 볼트)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	/
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	/
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	/
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방위	이 재 준 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 59조 1840호                           (차종: 레이전기차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	/
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	/
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	타이어1본 노후	교환요함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	/
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	/
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함	교환요함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	/
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	축전지노후
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10.14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방위	이 재 준 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 06누 0449호                           (차종: 순찰차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	/
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방위	김 재 원 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 73라 2546호                          (차종: 진단차 )

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	/
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	/
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방사	김 주 원 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 73구 3841호                           (차종: 6-구급차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함	전구교환
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	우측안개등 미점등
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방사	정 의 준 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 72우 1901호                           (차종: 6-3구급차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	좌측 라이트전구교환
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방교	장 경 환 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 87라 0414호                            (차종: 화물차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방사	김 주 원 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 51주 4661호                       (차종: 화재조사 전기차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	/
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	/
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방장	김 준 식 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 80마 7921호                            (차종: 홍보차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방교	김 민 기 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 77가 8588호                             (차종: 지휘차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방장	정 정 석 (인)

소방차량(폄프, 물탱크) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 88어 0600                             (차종: 중형펌프)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	펌프차, 물탱크차 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정상태	〃
	각종 밸트, 휠터 적정상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	적정함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	펌프실 부식 등 청결상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	적정함
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	주차브레이크 유격과다 여부	적정함
	시동 전 에어게이지 충만상태	〃
	주차브레이크 잠금 상태	〃
	브레이크 정상 작동여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	〃
	배기브레이크 작동여부	〃
	기타 사항	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	적정함
	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	〃
소 방 펌 프	펌프 추진축 적정여부	적정함
	밸브 개폐상태	〃
	각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부	〃
	방수작동상태 여부	〃
	펌프 상태 여부	〃
	배수상태여부(PTO해제 시)	〃
	PTO오일 누유 및 정상작동여부	〃
	내압시험 후 각종배관 누수여부	〃
	기타 사항	〃
펌프실 조작판	펌프실조작판 각종 레바의 작동여부	적정함
	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부	〃
	각종 램프의 점등여부(전자식)	〃
	각종밸브 정상 작동여부	〃
	RPM조절장치 작동상태	〃
	수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부	〃
	기타사항	〃
진 공 펌 프	진공펌프 오일량 적정여부	/
	진공펌프 외관 상태 여부	적정함
	진공펌프의 가동상태	〃
	지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부	〃
	기타 사항	〃
물⋅홈 탱크	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부	적정함
	물탱크의 외부 및 내부 변형유무	〃
	오버플로우장치의 작동여부	〃
	홈탱크 만충여부 및 누액여부	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방위	김 형 찬 (인)

소방차량(폄프, 물탱크) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 91어 4018                            (차종: 중형탱크)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	펌프차, 물탱크차 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정상태	〃
	각종 밸트, 휠터 적정상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	적정함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	펌프실 부식 등 청결상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	적정함
	휠 및 사이드 림의 손상여부	뒤 우측 타이어휠1개 상태불량
	휠얼라이먼트 이상유무
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	주차브레이크 유격과다 여부	적정함
	시동 전 에어게이지 충만상태	〃
	주차브레이크 잠금 상태	〃
	브레이크 정상 작동여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	〃
	배기브레이크 작동여부	〃
	기타 사항	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	적정함
	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	〃
소 방 펌 프	펌프 추진축 적정여부	적정함
	밸브 개폐상태	〃
	각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부	〃
	방수작동상태 여부	〃
	펌프 상태 여부	〃
	배수상태여부(PTO해제 시)	〃
	PTO오일 누유 및 정상작동여부	〃
	내압시험 후 각종배관 누수여부	〃
	기타 사항	〃
펌프실 조작판	펌프실조작판 각종 레바의 작동여부	적정함
	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부	〃
	각종 램프의 점등여부(전자식)	〃
	각종밸브 정상 작동여부	〃
	RPM조절장치 작동상태	〃
	수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부	〃
	기타사항	〃
진 공 펌 프	진공펌프 오일량 적정여부	/
	진공펌프 외관 상태 여부	적정함
	진공펌프의 가동상태	〃
	지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부	〃
	기타 사항	〃
물⋅홈 탱크	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부	적정함
	물탱크의 외부 및 내부 변형유무	〃
	오버플로우장치의 작동여부	〃
	홈탱크 만충여부 및 누액여부	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방사	김 주 원 (인)

소방차량(화학) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 87로 6342                               (차종: 화학차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	화학차 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	〃
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정상태	〃
	각종 밸트, 휠터 적정상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	〃
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	적정함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	펌프실 부식 등 청결상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	볼트 이완 상태	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 상태	적정함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	주차브레이크 유격과다 여부	적정함
	시동 전 에어게이지 충만상태	〃
	주차브레이크 잠금 상태	〃
	브레이크 정상 작동여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	〃
	배기브레이크 작동여부	〃
	기타 사항	〃
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	적정함
	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태	적정함
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	〃
소 방 펌 프	펌프 추진축 적정여부	적정함
	밸브 개폐상태	〃
	각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부	〃
	방수작동상태 여부	〃
	펌프 상태 여부	〃
	배수상태여부(PTO해제 시)	〃
	PTO오일 누유 및 정상작동여부	〃
	내압시험 후 각종배관 누수여부	〃
	기타 사항	〃
펌프실 조작판	펌프실조작판 각종 레바의 작동여부	적정함
	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부	〃
	각종 램프의 점등여부(전자식)	〃
	각종밸브 정상 작동여부	〃
	RPM조절장치 작동상태	〃
	수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부	〃
	기타사항	〃
진 공 펌 프	진공펌프 오일량 적정여부	/
	진공펌프 외관 상태 여부	적정함
	진공펌프의 가동상태	〃
	지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부	〃
	기타 사항	〃
물⋅홈 탱크	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부	적정함
	물탱크의 외부 및 내부 변형유무	〃
	오버플로우장치의 작동여부	〃
	홈탱크 만충여부 및 누액여부	〃
	기타 사항	〃
할로겐화합물 소화장 치	할로겐약제의 고착상태 여부	적정함
	할로겐약제의 적정량 여부	〃
	개폐밸브 정상작동 여부	〃
	정압작동장치 작동여부	적정함
	할로겐약제 충전여부(예비용기 포함)	/
	호스릴 정상작동여부	적정함
	계기의 정상작동 여부	〃
	각종 호스 및 배관 연결상태	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방위	김 재 형 (인)

소방차량(조연,배연,조명,조명) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:  98누 8350호                              (차종: 조연차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	조연, 배연 등 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	적정함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정상태	〃
	각종 밸트, 휠터 적정상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	〃
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	적정함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	펌프실 부식 등 청결상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	볼트 이완 상태	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 상태	적정함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	주차브레이크 유격과다 여부	주차브레이크 에어누기	주차에어챕버 점검요함
	시동 전 에어게이지 충만상태
	주차브레이크 잠금 상태	〃
	브레이크 정상 작동여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	〃
	배기브레이크 작동여부	〃
	기타 사항	〃
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	적정함
	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
전 기 장 치	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태	적정함
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	〃
소방펌프 및 조작반	펌프 상태 여부	적정함
	내압시험 후 각종배관 누수여부	〃
	밸브 개폐상태 및 배관의 연결상태 여부	〃
	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부	〃
	각종밸브 작동상태여부	〃
	기타사항	〃
물⋅홈탱크	물 ․ 홈탱크 만충 및 누액 누수여부	적정함
	물탱크의 외부 및 내부 변형유무	〃
	기타 사항	〃
조 명 장 치	발전기 정상작동여부	적정함
	조명등 정상 점등여부	〃
	조명탑 작동 상태	〃
	전기배선 관리상태	〃
	기타 사항	〃
배 연 장 치	배연기 정상작동 상태	적정함
	배연기 벨트 장력 및 손상여부	〃
	포 헤드 ․ 스크린 부착상태 및 손상여부	〃
	배풍기 자바라 손상여부	〃
	이동식 배풍기 정상작동 여부	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치함

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방위	정 준 희 (인)

소방차량(고가, 굴절) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:  98가 3058                        (차종 : 46M 고가차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	고가, 굴절사다리차 행정사항 확인결과	적정함
엔 진 및 동력전달장치	시동상태	적정함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트, 휠터 적정상태	〃
	변속 작동상태	〃
	추진축 연결부상태	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	〃
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	적정함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결 상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
주 행 및 제 동 장 치	타이어 마모 상태	적정함
	휠너트의 풀림여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	시동 전 에어게이지 충만상태	〃
	주차브레이크 정상 작동 여부	〃
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	〃
	기타 사항	〃
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	적정함
	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉, 정렬상태	〃
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	기타 사항	〃
유 압 펌 프 보 조 엔 진	유압펌프 커플링 결속 및 누유여부	적정함
	보조엔진의 시동상태	〃
	보조엔진에 의한 아웃트리거 및 붐 작동여부	〃
	기타 사항	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
유 압 장 치 유압오일 탱크	커플링 체결상태의 적정여부	적정함	쏠밸브 교환 즉시조치
	유압펌프 작동음의 적정여부	PTO 쏠밸브 작동불량
	펌프 추진축 적정상태여부
	오일 누유 및 적정여부	적정함
	기타 사항	〃
사다리 장치 및 조 작 대	각부 피봇의 마모, 핀 고정상태 및 스토퍼 이상여부	적정함
	스위치 작동센서의 상태 및 경고등 작동여부	〃
	피스톤의 굽음 및 이상음 발생여부	〃
	체인, 와이어, 레벨바의 적정여부	〃
	각단 붐 및 링크의 변형 및 마모여부	〃
	유압실린더의 침하량 및 누유여부	〃
	조이스틱 레바의 정상작동여부	〃
	와이어(체인) 끝단의 고정부 적정상태	〃
	와이어(체인) 링크의 회전부 그리스 주입여부	〃
	기타 사항	〃
턴테이블 및 조 작 대	전선,콘넥터 스위블 접촉상태	적정함
	유압호스 결속여부	〃
	회전링기어의 고정볼트 잠김여부	〃
	회전링기어 그리스 도포여부	〃
	회전링기어 유압모터 오일레벨점검	〃
	스위블 조인트 그리스 주입여부	〃
	각부 피봇의 핀 고정상태 및 스토퍼 이상여부	〃
	센서의 고정상태 및 오염여부	〃
	기타 사항	〃
아웃트리거	외부적인 손상 및 균열	적정함
	호스의 부식 및 마모여부	〃
	오일의 누유여부	〃
	수평계 정상 작동여부	〃
	슬라이딩부 그리스 도포여부	〃
	아웃트리거 센서 고정상태 및 오염여부	〃
	침하량 점검	〃
	실린더 누유여부	〃
	피스톤의 굽음 및 이상음 발생여부	〃
	기타 사항	〃
승강기 와이어 및 사다리 와이어	윈치의 오일 누유여부	적적함
	와이어의 단선, 부식, 감김 상태의 적정여부	〃
	와이어 끝단의 고정상태의 적정여부	〃
	와이어용 도르래의 고정부 균열 및 이상여부	〃
	센서의 고정상태 및 오염여부	〃
	와이어의 그리스 도포여부	〃
	와이어용 도르래(링크)의 그리스주입여부	〃
	기타 사항	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
승 강 기	이탈방지 잠금장치의 이상여부	적정함
	추락방지장치의 이상여부	〃
	승강기의 소음 및 이상음	〃
	베어링, 슬라이딩부에 그리스 도포여부	〃
	기타 사항	〃
사 다 리	레일의 이상 마모 및 휨여부	적정함
	레일과 사다리 용접부의 균열여부	〃
	사다리 이탈방지장치의 작동여부	〃
	슬라이딩 부 그리스 도포여부	〃
	피봇 베어링 부 그리스 도포여부	〃
	유압분배기 그리스 주입여부	〃
	가이드 패드 마모여부	〃
	선단사다리 센서 작동여부	〃
	각 실린더 누유여부	신장실린더 누유
	사다리 안전장치 정상작동여부	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방위	김 재 형 (인)

소방차량(고가, 굴절) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:  98누 8365                        (차종 : 28M 굴절차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	고가, 굴절사다리차 행정사항 확인결과	적정함
엔 진 및 동력전달장치	시동상태	적정함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트, 휠터 적정상태	〃
	변속 작동상태	〃
	추진축 연결부상태	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	〃
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	적정함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결 상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
주 행 및 제 동 장 치	타이어 마모 상태	적정함
	휠너트의 풀림여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	시동 전 에어게이지 충만상태	〃
	주차브레이크 정상 작동 여부	〃
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	〃
	기타 사항	〃
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	적정함
	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉, 정렬상태	〃
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	기타 사항	〃
유 압 펌 프 보 조 엔 진	유압펌프 커플링 결속 및 누유여부	적정함
	보조엔진의 시동상태	〃
	보조엔진에 의한 아웃트리거 및 붐 작동여부	〃
	기타 사항	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
유 압 장 치 유압오일 탱크	커플링 체결상태의 적정여부	적정함
	유압펌프 작동음의 적정여부	〃
	펌프 추진축 적정상태여부	〃
	오일 누유 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
굴절붐 장치 및 조 작 대	각부 피봇의 마모, 핀 고정상태 및 스토퍼 이상여부	적정함
	스위치 작동센서의 상태 및 경고등 작동여부	〃
	피스톤의 굽음 및 이상음 발생여부	〃
	체인, 와이어, 레벨바의 적정여부	〃
	각단 붐 및 링크의 변형 및 마모여부	〃
	유압실린더의 침하량 및 누유여부	〃
	조이스틱 레바의 정상작동여부	〃
	와이어(체인) 끝단의 고정부 적정상태	〃
	와이어(체인) 링크의 회전부 그리스 주입여부	〃
	기타 사항	〃
턴테이블 및 조 작 대	전선,콘넥터 스위블 접촉상태	적정함
	유압호스 결속여부	〃
	회전링기어의 고정볼트 잠김여부	〃
	회전링기어 그리스 도포여부	〃
	회전링기어 유압모터 오일레벨점검	〃
	스위블 조인트 그리스 주입여부	〃
	각부 피봇의 핀 고정상태 및 스토퍼 이상여부	〃
	센서의 고정상태 및 오염여부	〃
	기타 사항	〃
아웃트리거	외부적인 손상 및 균열	적정함
	호스의 부식 및 마모여부	〃
	오일의 누유여부	〃
	수평계 정상 작동여부	〃
	슬라이딩부 그리스 도포여부	〃
	아웃트리거 센서 고정상태 및 오염여부	〃
	침하량 점검	〃
	실린더 누유여부	〃
	피스톤의 굽음 및 이상음 발생여부	〃
	기타 사항	〃
승강기 와이어 및 사다리 와이어	윈치의 오일 누유여부	적적함
	와이어의 단선, 부식, 감김 상태의 적정여부	〃
	와이어 끝단의 고정상태의 적정여부	〃
	와이어용 도르래의 고정부 균열 및 이상여부	〃
	센서의 고정상태 및 오염여부	〃
	와이어의 그리스 도포여부	〃
	와이어용 도르래(링크)의 그리스주입여부	〃
	기타 사항	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
승 강 기	이탈방지 잠금장치의 이상여부	적정함
	추락방지장치의 이상여부	〃
	승강기의 소음 및 이상음	〃
	베어링, 슬라이딩부에 그리스 도포여부	〃
	기타 사항	〃
사 다 리	레일의 이상 마모 및 휨여부	적정함
	레일과 사다리 용접부의 균열여부	〃
	사다리 이탈방지장치의 작동여부	〃
	슬라이딩 부 그리스 도포여부	〃
	피봇 베어링 부 그리스 도포여부	〃
	유압분배기 그리스 주입여부	〃
	가이드 패드 마모여부	〃
	선단사다리 센서 작동여부	〃
	각 실린더 누유여부	〃
	사다리 안전장치 정상작동여부	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방위	김 재 형 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 71마 1236호                       (차종: 구조버스 )

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	/
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방장	유 민 영 (인)

소방차량(구조공작) 확인․ 점검 결과표

◇차량번호: 98누8360                           (차종: 구조공작차 )

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	구조공작차 행정사항 확인 결과 점수	적정함
엔 진 부 분	시동상태	적정함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정상태	〃
	각종 밸트, 휠터 적정상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	〃
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	적정함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	볼트 이완 상태	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 상태	〃
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	주차브레이크 유격과다 여부	적정함
	시동 전 에어게이지 충만상태	〃
	주차브레이크 잠금 상태	〃
	브레이크 정상 작동여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	〃
	배기브레이크 작동여부	〃
	기타 사항	〃
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	적정함
	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	적정함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	〃
조 명 장 치	발전기 정상작동여부 및 엔진관리상태	적정함
	조명탑 및 조명등 정상 점등여부	〃
	유 ․ 무선 조정장치 작동상태	〃
	기타 사항	〃
유 압 펌 프	유압펌프 유압배관 누유여부	적정함
	유압펌프 작동이음 여부	〃
	펌프 추진축 적정상태여부	〃
	각종 지지부 볼트 ․ 너트 이완여부	〃
	기타 사항	〃
아웃트리거	외부적인 손상 및 균열	적정함
	수평계 작동 및 슬라이딩부 그리스 도포여부	〃
	각부 오일의 누유 및 호스의 부식여부	〃
	조종레버의 정상작동상태 여부	〃
	기타 사항	〃
크레인 및 윈치 와이어	크레인 및 윈치 오일 누유여부	적정함
	붐대 외관상태, 실린더 찍힘, 손상여부	〃
	레버 및 밸브 오일 누유여부	〃
	각부 피봇의 핀 고정상태 및 그리스 주입여부	〃
	와이어 상태 및 끝단 고정클립상태 적정여부	〃
	와이어용 도르레의 고정부 균열 및 이상마모 여부	〃
	윈치 정상작동여부	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치함

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방장	이 현 일 (인)

이 륜 차 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:  광진자8655     이륜구급                (차종: 스즈키)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
행 정 사 항	이륜차 행정사항 확인 결과 점수	적정함
엔 진 부 분	시동상태	적정함
	오일 적정 및 누유상태	〃
	엔진 및 엔진룸 청소상태	〃
	에어크리너 상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	체인 및 밸트 기구 상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	핸들 부 연결장치 부착상태	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 및 편마모 상태	적정함
	휠너트의 이완 여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	공기압 상태	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	브레이크 작동상태 및 밀림현상	적정함
	브레이크 오일상태	〃
	라이닝 마모 상태	〃
	기타 사항	〃
전 기 장 치	작동 시 계기판 상태	적정함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 터미널배선 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방사	김 영 창 (인)

이 륜 차 확인․ 점검 결과표

◇차량번호:  광진차 5886                         (차종: 오토바이)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
행 정 사 항	이륜차 행정사항 확인 결과 점수	적정함
엔 진 부 분	시동상태	적정함
	오일 적정 및 누유상태	〃
	엔진 및 엔진룸 청소상태	〃
	에어크리너 상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	체인 및 밸트 기구 상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	핸들 부 연결장치 부착상태	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 및 편마모 상태	적정함
	휠너트의 이완 여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	공기압 상태	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	브레이크 작동상태 및 밀림현상	적정함
	브레이크 오일상태	〃
	라이닝 마모 상태	〃
	기타 사항	〃
전 기 장 치	작동 시 계기판 상태	적정함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 터미널배선 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 14.
점 검 자	소방위	정 준 희 (인)
입 회 자	소방위	박 성 호 (인)