소방차량(폄프, 물탱크) 확인․ 점검 결과표

◇중곡 차량번호: 96보 6784                         (차종: 중형펌프)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	펌프차, 물탱크차 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정상태	〃
	각종 밸트, 휠터 적정상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	〃
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	적정함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	펌프실 부식 등 청결상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	적정함
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	주차브레이크 유격과다 여부	적정함
	시동 전 에어게이지 충만상태	〃
	주차브레이크 잠금 상태	〃
	브레이크 정상 작동여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	〃
	배기브레이크 작동여부	〃
	기타 사항	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	적정함
	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	〃
소 방 펌 프	펌프 추진축 적정여부	적정함
	밸브 개폐상태	〃
	각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부	〃
	방수작동상태 여부	〃
	펌프 상태 여부	〃
	배수상태여부(PTO해제 시)	〃
	PTO오일 누유 및 정상작동여부	〃
	내압시험 후 각종배관 누수여부	〃
	기타 사항	〃
펌프실 조작판	펌프실조작판 각종 레바의 작동여부	적정함
	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부	〃
	각종 램프의 점등여부(전자식)	〃
	각종밸브 정상 작동여부	〃
	RPM조절장치 작동상태	〃
	수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부	〃
	기타사항	〃
진 공 펌 프	진공펌프 오일량 적정여부	/
	진공펌프 외관 상태 여부	적정함
	진공펌프의 가동상태	〃
	지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부	〃
	기타 사항	〃
물⋅홈 탱크	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부	적정함
	물탱크의 외부 및 내부 변형유무	〃
	오버플로우장치의 작동여부	〃
	홈탱크 만충여부 및 누액여부	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 15.
점 검 자	소방위	백 호 상 (인)
입 회 자	소방위	최 정 호 (인)

소방차량(폄프, 물탱크) 확인․ 점검 결과표

◇중곡 차량번호: 82나 9100                         (차종: 중형탱크)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	펌프차, 물탱크차 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정상태	〃
	각종 밸트, 휠터 적정상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	〃
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	적정함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	펌프실 부식 등 청결상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	적정함
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	주차브레이크 유격과다 여부	적정함
	시동 전 에어게이지 충만상태	〃
	주차브레이크 잠금 상태	〃
	브레이크 정상 작동여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	〃
	배기브레이크 작동여부	〃
	기타 사항	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	적정함
	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	〃
소 방 펌 프	펌프 추진축 적정여부	적정함
	밸브 개폐상태	〃
	각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부	〃
	방수작동상태 여부	〃
	펌프 상태 여부	〃
	배수상태여부(PTO해제 시)	〃
	PTO오일 누유 및 정상작동여부	〃
	내압시험 후 각종배관 누수여부	〃
	기타 사항	〃
펌프실 조작판	펌프실조작판 각종 레바의 작동여부	적정함
	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부	〃
	각종 램프의 점등여부(전자식)	〃
	각종밸브 정상 작동여부	〃
	RPM조절장치 작동상태	〃
	수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부	〃
	기타사항	〃
진 공 펌 프	진공펌프 오일량 적정여부	/
	진공펌프 외관 상태 여부	적정함
	진공펌프의 가동상태	〃
	지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부	〃
	기타 사항	〃
물⋅홈 탱크	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부	적정함
	물탱크의 외부 및 내부 변형유무	〃
	오버플로우장치의 작동여부	〃
	홈탱크 만충여부 및 누액여부	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 15.
점 검 자	소방위	백 호 상 (인)
입 회 자	소방장	최 형 근 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇중곡차량번호: 78구 3662호                      (차종: 6-2구급차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 15.
점 검 자	소방위	백 호 상 (인)
입 회 자	소방사	김 대 영 (인)

이 륜 차 확인․ 점검 결과표

◇중곡차량번호 :  광진자 8655                       (차종: 오토바이)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
행 정 사 항	이륜차 행정사항 확인 결과 점수	적정함
엔 진 부 분	시동상태	적정함
	오일 적정 및 누유상태	〃
	엔진 및 엔진룸 청소상태	〃
	에어크리너 상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	체인 및 밸트 기구 상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	핸들 부 연결장치 부착상태	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 및 편마모 상태	적정함
	휠너트의 이완 여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	공기압 상태	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	브레이크 작동상태 및 밀림현상	적정함
	브레이크 오일상태	〃
	라이닝 마모 상태	〃
	기타 사항	〃
전 기 장 치	작동 시 계기판 상태	적정함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 터미널배선 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 15.
점 검 자	소방위	백 호 상 (인)
입 회 자	소방위	이 명 윤 (인)

소방차량(폄프, 물탱크) 확인․ 점검 결과표

◇능동 차량번호 : 80마 6806                        (차종 : 중형펌프)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	펌프차, 물탱크차 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정상태	〃
	각종 밸트, 휠터 적정상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	적정함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	펌프실 부식 등 청결상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	적정함
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	주차브레이크 유격과다 여부	적정함
	시동 전 에어게이지 충만상태	〃
	주차브레이크 잠금 상태	〃
	브레이크 정상 작동여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	〃
	배기브레이크 작동여부	〃
	기타 사항	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	적정함
	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	〃
소 방 펌 프	펌프 추진축 적정여부	적정함
	밸브 개폐상태	〃
	각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부	〃
	방수작동상태 여부	〃
	펌프 상태 여부	〃
	배수상태여부(PTO해제 시)	〃
	PTO오일 누유 및 정상작동여부	〃
	내압시험 후 각종배관 누수여부	〃
	기타 사항	〃
펌프실 조작판	펌프실조작판 각종 레바의 작동여부	적정함
	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부	〃
	각종 램프의 점등여부(전자식)	〃
	각종밸브 정상 작동여부	〃
	RPM조절장치 작동상태	〃
	수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부	〃
	기타사항	〃
진 공 펌 프	진공펌프 오일량 적정여부	/
	진공펌프 외관 상태 여부	적정함
	진공펌프의 가동상태	〃
	지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부	〃
	기타 사항	〃
물⋅홈 탱크	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부	적정함
	물탱크의 외부 및 내부 변형유무	〃
	오버플로우장치의 작동여부	〃
	홈탱크 만충여부 및 누액여부	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 15.
점 검 자	소방위	백 호 상 (인)
입 회 자	소방위	김 지 택 (인)

소방차량(폄프, 물탱크) 확인․ 점검 결과표

◇능동 차량번호: 82나 9036                          (차종: 중형탱크)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	펌프차, 물탱크차 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정상태	〃
	각종 밸트, 휠터 적정상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	적정함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	〃
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	펌프실 부식 등 청결상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	적정함
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	주차브레이크 유격과다 여부	적정함
	시동 전 에어게이지 충만상태	〃
	주차브레이크 잠금 상태	〃
	브레이크 정상 작동여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	〃
	배기브레이크 작동여부	〃
	기타 사항	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	적정함	전구교환
	경광등, 조명등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	축전지, 터미널배선 손상 및 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	방향지시등 미점등
소 방 펌 프	펌프 추진축 적정여부	적정함
	밸브 개폐상태	〃
	각종 배관의 연결 상태 및 볼트 이완 여부	〃
	방수작동상태 여부	〃
	펌프 상태 여부	〃
	배수상태여부(PTO해제 시)	〃
	PTO오일 누유 및 정상작동여부	〃
	내압시험 후 각종배관 누수여부	〃
	기타 사항	〃
펌프실 조작판	펌프실조작판 각종 레바의 작동여부	적정함
	각종 계기류의 부착 및 영점상태 여부	〃
	각종 램프의 점등여부(전자식)	〃
	각종밸브 정상 작동여부	〃
	RPM조절장치 작동상태	〃
	수량계 ․ 액량계(기계식/전자식)작동여부	〃
	기타사항	〃
진 공 펌 프	진공펌프 오일량 적정여부	/
	진공펌프 외관 상태 여부	적정함
	진공펌프의 가동상태	〃
	지수밸브의 작동 및 배관의 누수여부	〃
	기타 사항	〃
물⋅홈 탱크	물탱크 만충여부 및 물탱크 누수여부	적정함
	물탱크의 외부 및 내부 변형유무	〃
	오버플로우장치의 작동여부	〃
	홈탱크 만충여부 및 누액여부	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 15.
점 검 자	소방위	백 호 상 (인)
입 회 자	소방위	김 상 문 (인)

소방차량(일반차량) 확인․ 점검 결과표

◇능동차량번호: 78구 3840호                      (차종:  6-1구급차)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비 고
행 정 사 항	일반차량 관련 행정사항 확인 결과	적정함
엔 진 부 분	시동상태	양호함
	냉각수 및 워셔액 적정상태	〃
	오일누유 및 적정 상태	〃
	각종 밸트류	〃
	에어크리너 상태	〃
	냉각수 누수 및 각종 볼트 ․ 너트 풀림여부	〃
	기타 사항	적정함
차 체 관 리	캡 내 ․ 외부 손상여부	양호함
	캡 틸트 장치 작동 및 누유여부	/
	차체(공구함, 적재함 등) 손상여부	〃
	기타 사항	적정함
동력전달장치	변속기 작동상태	양호함
	추진축 연결부상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	볼트 이완 여부	〃
	기타 사항	적정함
주 행 장 치	타이어 마모 상태	양호함
	휠 너트의 이완여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	휠얼라이먼트 이상유무	〃
	기타 사항	적정함
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	양호함
	너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태	〃
	파워라인 누유여부	〃
	핸들유격 과다여부	〃
	파워오일 오염 및 적정여부	〃
	기타 사항	적정함
제 동 장 치	주차브레이크 정상작동 여부	양호함
	브레이크 정상작동 여부	〃
	라이닝 마모 및 간격조정 상태	〃
	공기압 저하 시 부저경고음 작동여부	/
	배기브레이크 작동여부	/
	기타 사항	적정함
전 기 장 치	키 작동 시 계기판 점등상태	양호함	전구교환
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	좌측라이트 미점등
	축전지 상태 및 액 적정여부	〃
	터미널배선 손상 및 접촉상태	〃

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인결과	비고
전 기 장 치	각종 배선의 손상 및 접촉상태	양호함
	차량발전기의 충전기능 적정여부	〃
	배선정렬상태	〃
	기타 사항	적정함
차량 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 15.
점 검 자	소방위	백 호 상 (인)
입 회 자	소방교	박 희 윤 (인)

이 륜 차 확인․ 점검 결과표

◇능동차량번호:                                 (차종:  오토바이)

점 검 항 목	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비고
행 정 사 항	이륜차 행정사항 확인 결과 점수	적정함
엔 진 부 분	시동상태	적정함
	오일 적정 및 누유상태	〃
	엔진 및 엔진룸 청소상태	〃
	에어크리너 상태	〃
	기타 사항	〃
동력전달장치	변속 작동상태	적정함
	체인 및 밸트 기구 상태	〃
	오일누유 및 적정여부	〃
	기타 사항	〃
조 향 장 치	유동, 느슨함, 흔들림 및 조작상태	적정함
	핸들 부 연결장치 부착상태	〃
	기타 사항	〃
주 행 장 치	타이어 마모 및 편마모 상태	적정함
	휠너트의 이완 여부	〃
	휠 및 사이드 림의 손상여부	〃
	공기압 상태	〃
	기타 사항	〃
제 동 장 치	브레이크 작동상태 및 밀림현상	적정함
	브레이크 오일상태	〃
	라이닝 마모 상태	〃
	기타 사항	〃
전 기 장 치	작동 시 계기판 상태	적정함
	경광등, 경음기취명 등 작동상태	〃
	각종 조명등 점등상태	〃
	축전지 상태 및 터미널배선 접촉상태	〃
	각종 배선의 손상 및 접촉상태	〃
	기타 사항	〃
조작 숙지도	- 제원, 점검 ․ 정비 메뉴얼 숙지여부	숙지함
점검사항 비치여부	매뉴얼 및 비품 (기본공구 등)	비치됨

점검일시	2019. 10. 15.
점 검 자	소방위	백 호 상 (인)
입 회 자	소방위	이 영 주 (인)