소방장비 해체정비 사전검사 계획서

1. 소방기관 및 소방장비

소방장비명	굴절차(1대)
차량번호	서울98나4124
소방기관명	서울 중부소방서
운용부서	무학119안전센터
접수번호	2014-11-0002	접수일자	2014. 11. 10

2. 소방장비 사전검사구분 및 수수료

연번	소방장비명	해체정비 사전검사 구분	수수료	VAT	산출내역(원)
1	굴절차	특장부분에 대한 검사	939,000	93,900	1,032,900
총 계			939,000	93,900	1,032,900

※ 신청하신 해체정비 사전검사 항목 중 해당사항이 없을 경우 기존 수수료 산출내역에서 제외 함

※ 전자세금계산서는 소방기관에서 수수료 입금완료 후 발급 됨

3. 소방장비 사전검사일정

연번	소방관서	소방장비명	일 시	비 고
1	무학119안전센터	굴절차 (서울98나4124)	2014. 11. 27(목) 10:00~18:00	음성군 맹동면 연미로 426 검수센터 정비고

4. 사전검사 항목

○ 굴절차

검 사 항 목	검 사 항 목
1. 유압 부분	3.5 스위벨조인트 그리스 주입 적정성
1.1유압펌프	3.6 회전링기어의 고정볼트 장력조정
1.1.1 P.T.O조인트 체결 상태의 적정성	3.7 회전링기어 그리스도포의 적정성확인
1.1.2 유압펌프, 유압배관의 누유확인	3.8 회전링기어 베어링에 그리스상태
1.1.2.1 유압배관의 오일누유여부	3.9 각부 피봇의 마모성 및 그리스접착
1.1.2.2 파열강도시험	4. 굴절사다리(탑, 붐)의 기복 및 신축실린더
1.1.2.3 유압펌프압력의 적정성	4.1 오일누유
1.1.2.4 조인트그리스의 주입적정성	4.2 실린더의 찍힘, 손상 및 오염
1.2 유압오일탱크	4.3 각부 피봇의 핀의 고정 상태 및 스토퍼의 이상
1.2.1 유압유 오일의 점도, 수분량 측정	4.4 센서 고정 상태 및 오염
2. 아웃트리거	4.5 각부 피봇에 그리스 주입상태
2.1 유압호스의 꺽임, 부식 및 마모 등	4.6 침하량
2.2 오일누유	4.7 피스톤의 굽음 및 이상음
2.3 수평계의 정상작동상태	4.8 각부 피봇의 마모성
2.4 센서고정 및 오염상태	4.9 파일럿 체크밸브 누수
2.5 스테빌라이저(쟉키)발판베어링부에 그리스도포	4.10 지지 프레임의 손상, 부식 및 균열
2.6 침하량	5. 바스켓 장치
2.7 피스톤의 굽음 및 이상음발생	5.1 외부의 손상 및 볼트, 너트 조임
2.8 잭실린더 누유, 손상 및 설치상태	5.2 각급 유지 상황확인
2.9 잭감압밸브의 성능	5.3 바스켓 각도 검출부
3. 턴테이블	5.4 각 유압기기, 배관 및 고압 호스
3.1 오일누유	5.5 바스켓에서의 붐 작동
3.2 전선, 콘넥터 스위블 접촉	5.6 바스켓 밸런스 이상 여부
3.3 센서고정 상태 및 오염	5.7 베어링, 슬라이딩 부에 그리스 도포
3.4 각 피봇에 그리스 주입상태
6. 굴절사다리(탑, 붐), 신장체인, 레벨링와이어, 레벨바	10. 전기장치
6.1 체인, 와이어, 레벨바의 소손, 단선, 부식 감김 상태	10.1 조작대와 사다리끝단의 통화 장치의 성능
6.2 레벨바 링크의 변형 및 마모	10.2 콘트롤박스(분․배전함)의 전기단자
6.3 와이어 끝단의 고정클립 상태의 적정성	10.3 콘트롤박스(분․배전함) 내부의 오염
6.4 와이어용 도르래의 고정부 균열 및 도르래 마모	10.4 승강기의 시스템
6.5 와이어 등 링크의 회전부(도르래)에 그리스 주입
7. 굴절사다리(탑, 붐)
7.1 굴절사다리(탑, 붐)의 이상마모 및 휨 상태
7.2 굴절사다리(탑, 붐) 용접부의 균열
7.3 굴절사다리(탑, 붐) 이탈방지장치의 작동
7.4 슬라이딩 패드의 마모
7.5 굴절사다리(탑, 붐) 안전장치의 작동 성능
7.6 굴절사다리(탑, 붐)의 프레임 변형 등
7.7 굴절사다리(탑, 붐)의 수직도
8. 보조엔진
8.1 아우트리거 및 사다리 조작의 적정성
8.2 오일의 적정성
8.3 에어크리너 오염
8.4 유압펌프 커플링에 그리스 주입상태
8.5 엔진오일 상태
8.6 점화 플러그의 교환 및 간극 조정
9. 방수총
9.1 고무호스 및 방수도관의 파손
9.2 방수총의 정상 작동

※ 소방기관의 장이 정한 상기 검사항목에 한하여 사전검사를 실시하며, 사전검사결과서는 검사한 항목에 한하여 작성함.