소방장비 확인점검 지적사항 조치 결과

분야별	지적사항	조치결과	비고
기동장비	○ 87소9270(신월펌프 23호) - 자체 급수구 레버 볼트 이완	- 즉시 시정(볼트 조임)	자체정비
	○ 91모6602(신월탱크 33호) - 자동 구리스 분배기 누유	- 즉시 시정(연결부 조임)
진압장비	- 지적사항 없음	특이사항 없음
호흡장비	- 지적사항 없음	특이사항 없음
구급장비	- 지적사항 없음	특이사항 없음
통신장비	- 전국 공통 지휘 채널 미숙지 - 1소대 구급차 안테나 불량 - 하이테라 무전기 채널 변경 미숙지 - UHF 휴대용무전기(567, 2567) 충전불량	- 전국 공통 지휘 채널 교육함 - 즉시 시정함 - 하이테라 무전기 채널 변경 교육함 - 즉시 충전 실시함