소방장비 확인점검 지적사항 조치 결과

구분	지 적 사 항			조 치 내 역		비 고
27호(96보6784)	·파워오일 호스 밴드조임 불량			·즉시조임
37호(80무1508)	·파워오일 호스 밴드조임 불량 ·변속기오일 부족 ·클러치 오일 과다 및 오염			·즉시조임 ·즉시보충 ·클러치 오일 교환
조치사진
밴드조임			오일보충		클러치 오일교환