소방전술경연대회 경기 규칙

경연 대기차량 대기 위치도

화재진압4인조법 평가 진행도

화재진압 4인조법 평가표

붙임1	화재진압 4인조법

1
	방화복을 착용 후「4인조법 훈련실시」라는 구령에 대기선에서 지정된 위치에 승차한다. (기관원:운전석, 1번원:조수석, 2번원:운전석뒤좌석, 3번원:조수석뒤좌석)
2
	차량에서 공기호흡기를 착용(면체포함) 후 하차하여 각 임무를 실시하고, 1선방수를 실시한다. (1번원 :고임목설치 및 관창수, 2번원:1수관연장후 기관원인계 및 관창보조, 3번원:2수관연장후 1수관결합 및 관창보조, 기관원 1수관 방수구 결합 및 방수)
3
	「방수중지」1선방수가 종료되면 기관원은 엔진회전수를 줄이어 방수를 중지하고 관창수는 관창을 제자리에 내려 놓는다.
4
	「복식사다리를 이용한 화재진압실시」각 대원별 임무를 실시한다. (4번원(기관) : 소화전 점령, 1번원 : 로프 및 파괴장비 휴대 후 접은 수관 연장, 2,3번원 : 복식사다리 운반 및 설치)
5
		「복식사다리 등반」각 대원별 임무를 실시한다. (1번원: 복식사다리진입 후 로프를 내려 관창 및 파괴장비를 끌어올린 후 방수자세 관창수, 2번원 기구묶기 및 관창보조, 3번원 : 복식사다리 지지 및 방수중계)
6
		「방수개시 및 방수중지」1, 2번은 방수개시 및 방수중지 준비가 되면 3번에게 수신호를 하고, 3번은 4번에게 수신호를 한다.
7
			「철수」라는 복창과 함께 역순으로 수관과 파괴장비를 지면까지 철수후 대기선에 정렬한다.
8
			평가관의 「점검보고」구령에 맞추어 이상 유무를 보고하고 평가관은 개인복장을 점검한다.

붙임 2	경연내용 설명

□ 훈련상황

○ 2층 상가 건물의 1층에서 화재가 발생하여 2층으로 연소확대 중인 상태로      선착한 4명이 한팀이 되어 40mm수관 2본을 연장하여 1층의 화재를 진압하고      다시 40mm 수관2본을 연장 사다리를 이용하여 2층의 화재를 진압해야       하는 상황

□ 훈련조건

○ 인원 : 조작원 4명(1번 관창수, 2번 관창보조, 3번 관창보조, 4번 운전원)

○ 장비 : 펌프차, 수관(40mm) 4본, 수관(65mm) 1본, 관창 2, 복식사다리, 도끼,              개인복장 및 장비(공기호흡기, 개인로프 등)복식사다리, 개인안전장구

□ 안전관리

○ 차량 고임목 상태 및 수관 연장시 장애물 확인

○ 사다리 설치각도 및 지지의 안정성 확인

○ 낙하물 및 추락에 의한 안전사고 유의

붙임3	화재진압 4인조법 평가표

소방서명		심사위원	인

화재진압 4인조법 세부내용 [제한시간 600초]				배점	점수
1. 방화복 착용상태로「4인조법 훈련실시」라는 구령에 대기선에서 임무 복창 후 지정된 위치에 승차한다.<승차 후 공기호흡기(보조마스크 포함) 및 방화두건 착용, 기관원 제외> ※기관원 : 운전석, 1번원 : 조수석, 2번원 : 운전석 뒤좌석, 3번원 : 조수석 뒤좌석 ※지휘자 임무 : 집합, 번호, 임무복창, 상황부여, 4인조법 훈련실시 지시 및 안전관리 ※지휘자 복장 : 방화복 및 공기호흡기 착용(면체 미착용)				5점
감점	① 지정위치 승차 미흡 ② 복장 착용상태 미흡 ③ 차량 승차시 발판 미사용 ④ 지휘자의 상황부여 미흡
2. 차량에서 공기호흡기를 착용(양압) 후 하차하여 각 임무를 실시하고, 1선 방수를 실시한다. ※1번원 : 고임목설치 및 관창수, 2번원:1수관 연장후 기관원 인계 및 관창보조, 3번원 : 2수관연장후 수관 결합 및 관창보조, 기관원 :1수관 방수구 결합 및 방수 ※지휘자 임무 : “방수개시” 지시				20점
감점	① 차량 하차시 발판사용 미흡 ② 공기호흡기 착용 미흡 ③ 고임목 미고정 ④ 수관전개시 수관라인 이탈 ⑤ 방수구 결합 미흡(분출되는 누수) ⑥ 소방차량 방수조작 미흡(7kg/㎠ 이상) ⑦ 수관전개(방수구 쪽에 여유수관 5m 이상) 미흡 ⑧ 방수 개시 및 중지 복명복창과 수신호 미흡 ⑨ 1선 방수시 관창수 및 관창보조 주수자세 미흡
3.「방수중지」1선방수가 종료되면 기관원은 엔진회전수를 줄여 방수를 중지하고 관창수는 관창을 제자리에 내려 놓는다. ※지휘자 임무 : 심판의 방수중지 신호(깃발)를 보고 “방수중지” 지시				15점
감점	① 소방차량 방수중지 미흡 ② 관창수 관창 조작 미흡 ③ 복명복창과 수신호 미흡
4.「2단사다리를 이용한 화재진압 실시」각 대원별 임무를 실시한다. ※4번원(기관) : 소화전점령, 1번원 : 로프 및 파괴장비 휴대 후 접은수관 연장. 2,3번원 : 2단사다리 운반 및 설치 ※지휘자 임무 : “2단사다리를 이용한 화재진압 훈련 실시” 지시				15점
감점	① 2단사다리 운반 이동자세 미흡 ② 2단사다리 전개 조작 미흡, 장비(도끼 등) 휴대자세 미흡 ③ 접은수관 허리 휴대자세 미흡 ④ 4번원 소화전 점령 미흡 ⑤ 소화전 결합상태 미흡 ⑥ 소방차량 방수구와 수관결합 미흡
5.「2단사다리 등반」각 대원별 임무를 실시한다. ※1번원 : 2단사다리 진입 후 로프를 내려 파괴장비(도끼), 관창순서로 올린 후 방수자세, 2번원 : 기구묶기 및 관창보조, 3번원 : 2단사다리 지지 및 방수중계 ※지휘자 임무 : “2단사다리 연장” 실시				15점
감점	① 2단사다리 지지 자세 미흡 ② 2단사다리 등반시 복명복창 미흡 ③ 2단사다리 등반자세 및 로프휴대 미흡 ④ 도끼 매듭법 이용 견인 미흡 ⑤ 수관 매듭법 이용 견인 미흡
6.「방수개시 및 방수중지」1, 2번은 방수개시 및 방수중지 준비가 되면 3번에게 수신호를 하고, 3번은 4번에게 수신호를 한다.				10점
감점	① 2선 방수 및 중지 복명복창 미흡 ② 관창수 및 관창보조 자세 미흡 ③ 3번원 수관확보 미흡 ④ 수관결속(감아매기) 미흡 ⑤ 수관지지(말뚝매기 후 옭매듭)
7.「철수」라는 복창과 함께 파괴장비 및 관창 순으로 지면까지 철수 후 대기선에 정렬한다. ※ 지휘자 임무 : “철수” 지시				15점
감점	① 철수관련 복명복창 미흡 ② 수관 및 도끼 매듭법 미흡 ③ 로프에 의한 장비철수 미흡 ④ 2단사다리 하강시 복명복창 미흡 ⑤ 2단사다리지지 자세 미흡 ⑥ 운전원 65mm수관 철수 미흡
8. 지휘자의 「점검보고」구령에 맞추어 이상 유무를 보고하고 평가관은 개인복장을 점검한다. ※ 지휘자 임무 : “점검보고” 실시				5점
감점	① 대원별 방화복 착용상태 미흡(상의, 하의, 방수모, 안전화 등) ② 점검보고 요령 미흡
공통감점		① 뛰는경우(1회당/1점) ② 지시불이행(1회당/1점/3회이상 실격) ③ 안전사고(1회당/5점) ④ 지휘자 임무수행 미흡(1회당/1점) ⑤ 600초 초과시(각 10초당 1점 감점)
점수 합계			점

심판요원 조별 평가항목

구 분	1조	2조	3조
완성도 (60)	□평가요소 및 배점 ⇨ 5점
	1-① 지정위치 승차 사항 1-② 복장 착용상태 1-③ 차량 승차시 발판사용 1-④ 지휘자의 상황부여
	□평가요소 및 배점 ⇨ 10점	□평가요소 및 배점 ⇨ 10점
	2-① 차량 하차시 발판사용 2-② 공기호흡기 착용상태 2-③ 고임목 고정 2-⑥ 소방차량 방수 조작	2-④ 수관 전개시 라인 이탈상태 2-⑤ 방수구 결합상태 2-⑦ 수관전개 상태(여유수관 5M 이상) 2-⑧ 방수 개시․중지 복명복창 및 수신호 2-⑨ 1선 방수 관창수 및 보조 주수자세
	□평가요소 및 배점 ⇨ 5점	□평가요소 및 배점 ⇨ 10점
	3-① 소방차량 방수 중지	3-② 관창수 관창 조작상태 3-③ 복명복창과 수신호
	□평가요소 및 배점 ⇨ 7점	□평가요소 및 배점 ⇨ 8점
	4-④ 4번원 소화전 점령 4-⑤ 소화전 결합상태 4-⑥ 방수구와 수관 결합상태	4-① 2단 사다리 운반상태 4-② 2단사다리 전개 조작 및 장비 휴대상태 4-③ 접은수관 허리 휴대 자세
		□평가요소 및 배점 ⇨ 15점
		5-① 2단 사다리지지 자세 5-② 2단 사다리 등반시 복명복창 5-③ 2단 사다리 등반자세 및 로프휴대 자세 5-④ 도끼 매듭법 이용 견인 자세 5-⑤ 수관 매듭법 이용 견인 자세
		□평가요소 및 배점 ⇨ 2점	□평가요소 및 배점 ⇨ 8점
		6-③ 3번원 수관 확보상태	6-① 2선 방수 및 중지 복명복창 6-② 관창수 및 관창보조 자세 6-④ 수관결속 매듭 상태 6-⑤ 수관지지 매듭 상태
	□평가요소 및 배점 ⇨ 2점	□평가요소 및 배점 ⇨ 3점	□평가요소 및 배점 ⇨ 10점
	7-⑥ 운전원 65㎜ 수관 철수	7-④ 2단 사다리 하강시 복명복창 7-⑤ 하강시 2단 사다리 지지자세	7-① 철수 관련 복명복창 7-② 수관 및 도끼 매듭 상태 7-③ 로프에 의한 장비 철수 자세
	□평가요소 및 배점 ⇨ 5점
	8-① 대원별 방화복 착용상태 8-② 점검보고 상태
	□계 : 34×0.6=20.4(환산점수)	□계 : 48×0.6=28.8(환산점수)	□계 : 18×0.6=10.8(환산점수)
안전성 (40)	□평가요소 및 배점 ⇨ 13점	□평가요소 및 배점 ⇨ 14점	□평가요소 및 배점 ⇨ 13점
	▸전반적인 안정감 ▸인적 위험성(서두름, 뛰는행위 등) ▸지휘자의 위험요소 인지와 대응	▸전반적인 안정감 ▸인적 위험성(서두름, 뛰는행위 등) ▸지휘자의 위험요소 인지와 대응	▸전반적인 안정감 ▸인적 위험성(서두름, 뛰는행위 등) ▸지휘자의 위험요소 인지와 대응

※ 제한시간 초과시(600초) 최종점수에서 10초당 1점씩 감점 부여

화재진압 4인조법 세부 평가표 - 1구역

서명		심사위원	인

구분	화재진압능력평가 (세부 감점표)		항목점수	감 점	평가점수
완성도	「4인조법 훈련실시」라는 구령에 대기선에서 방화복을 착용 후 지정된 위치에 승차.		5
	감점	▸ 지정위치 승차 미흡 - 1점 이내 ▸ 복장 착용상태 미흡 - 1점 이내 ▸ 차량 승차시 발판 미사용 - 1점 이내 ▸ 지휘자의 상황부여 미흡 - 2점 이내
	차량에서 공기호흡기를 착용(면체포함) 후 하차하여 각 임무를 실시하고, 1선방수를 실시		10
	감점	▸ 차량 하차시 발판사용 미흡 - 1점 이내 ▸ 공기호흡기 착용 미흡 - 2점 이내 ▸ 고임목 미고정 - 1점 이내 ▸ 고임목 고정시 위치불량 - 1점 이내 ▸ 방수구 결합 미흡(누수) - 2점 이내 ▸ 소방차량 방수조작 미흡(7kg이하) - 2점 이내 ▸ 수관전개(여유수관) 미흡 - 1점 이내
	「방수중지」1선방수가 종료되면 기관원은 엔진회전수를 줄이어 방수를 중지하고 관창수는 관창을 제자리에 내려 놈.		5
	감점	▸ 소방차량 방수중지 미흡(객관적으로 차등)
	「복식사다리를 이용한 화재진압실시」각 대원별 임무를 실시		7
	감점	▸ 4번원 소화전 점렴 미흡 – 2점 이내 ▸ 소화전 결합상태 미흡 - 2점 이내 ▸ 소방차량 방수구와 수관결합 미흡 - 3점 이내
	「철수」라는 복창과 함께 역순으로 수관과 파괴장비를 지면까지 철수후 대기선에 정렬		2
	감점	▸ 운전원 65mm 수관철수 미흡 - 2점 이내
	「점검보고」후 심판관은 개인복장을 점검		5
	감점	▸ 대원별 방화복 착용상태 미흡 (방수장갑, 상의, 하의, 방수모, 안전화 등)- 3점 이내 ▸ 점검보고 요령 미흡 - 2점 이내
소 계
안전성	전반적인 안정감		13
	인적 위험성(서두름, 뛰는행위 등)
	지휘자의 위험요소 인지와 대응
소 계
총 계 완성도 점수 × 0.6 + 안전성 점수 =

화재진압 4인조법 세부 평가표 - 2구역

서 명		심사위원	인

구분	화재진압능력평가 (세부 감점표)		항목점수	감 점	평가점수
완성도	「4인조법 훈련실시」라는 구령에 대기선에서 방화복을 착용 후 지정된 위치에 승차		10
	감점	▸ 수관전개시 라인 이탈 - 3점 이내 ▸ 캬프링 연결상태(누수 불량) - 3점 이내 ▸ 수관전개(여유수관) 미흡 - 1점 이내 ▸ 방수 개시 및 중지 복명복창과 수신호 미흡 - 1점 이내 ▸ 1선 방수시 관창수 및 관창보조 주수자세 미흡 - 2점 이내
	「방수중지」1선방수가 종료되면 기관원은 엔진회전수를 줄이어 방수를 중지하고 관창수는 관창을 제자리에 내려 놈		10
	감점	▸ 관창수 관창 조작 미흡 – 5점 이내 ▸ 복명복창과 수신호 미흡 - 5점 이내
	「2단사다리를 이용한 화재진압실시」각 대원별 임무를 실시		8
	감점	▸ 2단사다리 운반 이동자세 미흡 - 3점 이내 ▸ 2단사다리 전개 조작 미흡, 장비(도끼 등) 휴대자세 미흡 - 3점 이내 ▸ 접은수관 허리 휴대자세 미흡 - 2점 이내
	「복식사다리 등반」각 대원별 임무를 실시		15
	감점	▸ 2단사다리지지 자세 미흡 - 3점 이내 ▸ 2단사다리 등반시 복명복창 미흡 - 3점 이내 ▸ 2단사다리 등반자세 및 로프휴대 미흡 - 3점 이내 ▸ 도끼 매듭법 이용 견인 미흡 - 3점 이내 ▸ 수관 매듭법 이용 견인 미흡 - 3점 이내
	「방수개시 및 방수중지」1, 2번은 방수개시 및 방수중지 준비가 되면 3번에게 수신호를 하고, 3번은 4번에게 수신호		2
	감점	▸ 3번원 수관확보 미흡 - 2점 이내
	「철수」라는 복창과 함께 역순으로 수관과 파괴장비를 지면까지 철수후 대기선에 정렬		3
	감점	▸ 2단사다리 하강시 복명복창 미흡 - 1점 이내 ▸ 2단사다리 지지자세 미흡 - 2점 이내
소계
안전성	전반적인 안정감		14
	인적 위험성(서두름, 뛰는행위 등)
	지휘자의 위험요소 인지와 대응
소계
총 계 완성도 점수 × 0.6 + 안전성 점수 =

화재진압 4인조법 세부 평가표 - 3구역

서 명		심사위원	인

구분	화재진압능력평가 (세부 감점표)		항목점수	감 점	평가점수
완성도	「방수개시 및 방수중지」1, 2번은 방수개시 및 방수중지 준비가 되면 3번에게 수신호를 하고, 3번은 4번에게 수신호		10
	감점	▸ 2선 방수 및 중지 복명복창 미흡 - 2점 이내 ▸ 관창수 및 관창보조 자세 미흡 - 2점 이내 ▸ 3번원 수관확보 미흡 - 2점 이내 ▸ 도끼 매듭법 이용 견인 미흡 - 2점 이내 ▸ 수관 매듭법 이용 견인 미흡 - 2점 이내
	「철수」라는 복창과 함께 역순으로 수관과 파괴장비를 지면까지 철수후 대기선에 정렬		8
	감점	▸ 철수관련 복명복창 미흡 - 2점 이내 ▸ 수관 및 도끼 매듭법 미흡 - 3점 이내 ▸ 로프에 의한 장비철수 미흡 - 3점 이내
소계
안전성	전반적인 안정감		13
	인적 위험성(서두름, 뛰는행위 등)
	지휘자의 위험요소 인지와 대응
소계
총 계 완성도 점수 × 0.6 + 안전성 점수 =