소방차량(이륜차량) 수리 관리대장

기관명	부서명	차명	제작사	차량번호	최초등록일	주 요 제 원
						총중량	배기량	원동기형식
동작소방서	노량진 119안전센터	이륜차	대림자동차	동작 바1221	2006.05.09.	265㎏	124.9㏄	SL125E

정비 일자		정비(수리)내역	고장발생원인 및 조치	정비 및 교체내역					정비업체				이동정비반 (계급/성명)
입고일	출고일			계	부품비			공임	업체명	전화 번호	담당 자	A/S 기간
					품명	규격	가격 (만원)
2017. 2.6.	2017. 2.6.	○ 이륜차량 방향지시등 및 연료게이지 교체	○장기사용으로 인한 노후로 방향지시등 및 연료게이지 고장 교체완료	50,000원 (부가세 포함)	방향지시등 연료게이지	뒤 윙카 힐게이지	50,000원 (부가세포함)	부품비 포함	대동오토바이	-	유근환	-	소방위 이상춘