<붙임>

소방차량 공기압 점검표

□ 센터명 : 현장대응단

연번	차량종별	표준압(psi)	측정압(psi)	비고
1	행정차 1호(59서5210)	36/41	36/41	MAX(앞44/뒤51)
2	행정차 2호(06모2896)	40	40	MAX(44)
3	행정차 3호(12거9427)	36	30	MAX(44)
4	행정차 4호(56로1431)	36	30	MAX(44)
5	행정차 5호(06모2902)	36	36	MAX(44)
6	진단차 7호(71더2575)	90	80	MAX(110)
7	반트럭 8호(80나5867)	52	45	MAX(65)
8	홍보차 500호(80나5640)	45	40	MAX(55)
9	구급차 6호(70우7119)	45	40	MAX(55)
10	지휘차 10호(71더2577)	80	80	MAX(100)
11	고가차 11호(98가1656)	100	100	MAX(120)
12	조연차 17호(98가1658)	105	105	MAX(125)
13	펌프차 20호(87무3571)	100	100	MAX(110)
14	펌프차 25호(80나5331)	100	100	MAX(120)
15	무인방수탑차 26호(81나1172)	105	105	MAX(130)
16	탱크차 30호(97오5427)	100	100	MAX(110)
17	구조버스 100호(71더2554)	80	80	MAX(100)
18	구조공작차 200호(98가1649)	100	100	MAX(120)
19	이륜구급차 72호(서울중가2462)	33	33	MAX(41)
20	이륜차(서울중가2309)	32	32	MAX(40)

연번	차량종별	표준압(psi)	측정압(psi)	비고
21	화재조사차 16호(56라2387)	36	36	MAX(44)
22	미분무가스차 18호(98누8391)	65	65	MAX(80)
23	트레일러 200-1호(98가1004)	55	52	MAX(65)

□ 센터명 : 을지로119안전센터

연번	차량종별	표준압(psi)	측정압(psi)	비고
1	펌프차 21호(80나5817)	100	100	MAX(120)
2	탱크차 31호(95수9823)	105	105	MAX(110)
3	70M굴절차 13호(98더6888)	110	110	MAX(130)
4	구급차 6-1호(71더2766)	45	45	MAX(55)
5	이륜차(서울중가2251)	32	31	MAX(40)

□ 센터명 : 충무로119안전센터

연번	차량종별	표준압(psi)	측정압(psi)	비고
1	펌프차 22호(98가1646)	90	90	MAX(105)
2	구급차 6-2(71더2998)	50	50	MAX(55)
3	이륜차(서울중아3120)	32	32	MAX(40)

□ 센터명 : 회현119안전센터

연번	차량종별	표준압(psi)	측정압(psi)	비고
1	펌프차 23호(98가1646)	105	105	MAX(130)
2	탱크차 33호(81나1120)	100	90	MAX(120)
3	굴절차 12호(98더6884)	100	100	MAX(120)
4	구급차 6-3호(71더2874)	40	40	MAX(50)
5	이륜차(서울중바1530)	32	29	MAX(40)

□ 센터명 : 신당119안전센터

연번	차량종별	표준압(psi)	측정압(psi)	비고
1	펌프차 24호(98부2955)	90	90	MAX(95)
2	탱크차 34호(95수9858)	90	90	MAX(110)
3	구급차 6-4호(77너9644)	45	40	MAX(55)
4	이륜차(서울중가2310)	32	32	MAX(40)