소방차량 점검 일정표

부분	점검항목	점검내용	비고
차량 탑부분	1. 경광등 및 등화장치	경광등 및 싸이렌 취명상태 확인 라이트· 미등 비상깜박이 좌·우 깜박이 안개등 범퍼 후진등 및 후진 시 경보음	8/16~17
	2. 와이퍼,워셔액 등	와이어 상태 및 와이퍼 모터 워셔액 항균휠터 등	8/18
운전석	3. 차량실내	계기판 점등 사항 청결, 작동여부 무전기,앰프 주위 청소상태 운전석 조수석 청소상태 라디오, 재털이 청소상태 기타 공기호흡기 장착 상태 등	8/19~22
	4. 윈치차량 (크레인 부착차량)	윈치차량 윈치 작동여부, 윈치차량 와이어 상태점검 크레인 작동상태 점검	8/23~24
엔진부	5. 엔진룸	엔진오일, 파워오일 브레이크 오일(소형차) 적정여부, 캡 청소 - 소형차 밧데리 점검 냉각수, 캡 작동상태, 청소상태 탑 올림,내림 작동상태 탑실린더 누유 및 작동상태	8/25~26
	6. 제동장치	에어누기 확인 브레이크 작동여부 확인 주차 브레이크 확인 배기브레이크 작동 및 작동표시등 점등	8/29~30
타이어	7. 타이어 부분	타이어 공기압, 청소상태 예비 타이어 적정부착, 공기앞, 상-하 작동여부 편마모, 트레드마모확인 휠너트 체결상태	8/31

소방차량 점검 일정표

펌프실	8. PTO 작동	PTO 작동여부 주펌프 7㎏/㎠ 방수압 E/Grpm 원위치 1분후 압력감소(1㎏/㎠미만) 누유, 부족오일 보충여부 쏠밸브 등 에어누기 작동상태 확인 펌프 조작판 점등, 작동여부 자체 급수 및 진공확인 등 그랜드패킹 방수압3㎏/㎠에서 10초간 누수량확인	9/1~6
	9. 탱크실	탱크실내 청결여부 수량계 정상작동 및 수량적정 여부 (수량계 홋 청소 등 제거)	9/7~8
		상부 청결 및 녹 제거 등 상부 적재비품 적정 적재여부	9/9
	10.배관	누수(기밀성) PTO해제 시 자동개방 또는 수동개방 가능여부 조작레버에 의한 개폐	9/12~13
적재함	11.,비품 적재함	좌,우 적재함(장비)정리 차량 적재비품 항목 및 수량 확인	9/19~21
하부	12. 밋션 및 데후	밋션오일 및 데후 오일확인 니뿔 구그스 주입 상태 및 니뿔 누락 확인 하부 부식 사항 수리점검	9/22~23
	13. 유압펌프	탱크, 펌프, 배관 누유흔적	9/26
특장	14. 사다리, 굴절, 고가	배관, 실린더 누유흔적 안전장치 작동여부 각 스위치 및 동작 자동,수동 밸브 작동정상작동여부 실린더 전개시 밀림 현상	9/27
홈	15. 소화약제	홈 및 분말 배관 및 장치사용 이상유무	9/28
외관	16.외관 부식 상태 등		9/29
기타	17 마식 및 기타		9/30

진압 및 구급장비 점검 일정표

진 압 · 구 조 장 비	1. 보호장비 확인(면체, 공기호흡 기등)	공기호흡기 충전 상태 확인 특수방화복, 면체 등 보호장구 확인	8/16~24
	2. 구조장비 확인 및 점검	동력절단기(체인톱) 등 작동점검, 정비 유얍장비 등 작동점검, 정비	8/25~31
	3. 진압장비 확인 및 점검	이동식소방펌프 작동점검, 정비 싹쓸이, 관창, 호스 등 확인, 정비	9/1~13
	4. 통신, 보조, 기타장비 확인 및 점검	휴대용무전기 충전상태, 관리대장 점검 보조,기타장비 확인 및 점검	9/19~23
	5. 측정, 생활안전 구조장비 점검 및 서 류준비 등	점검부, 고장수리내역 및 진압창고 정리 등	9/26~30
구급장비	1. 구급장비 세척 및 약품 사용기한 확인	장비 세척 및 약품 확인 점검	8/16~19
	2. 구급장비 점검	기도확보 및 호흡장비, 검사기구 등 점검 중추신경보호 및 환자이송장비 등 점검 제세동기 점검 기도확보 및 호흡유지 장비 점검 외상처치 및 환자이송장비 점검 검사장비 및 소독용품 정비	8/22~9/13
	3. 기타 구급장비	소형유압콤비 세트	9/19~23
	4. 구급장비 메뉴얼 숙지 및 각종 대장 준비	구급장비 메뉴얼 숙지 및 각종 대장 준비	9/26~30