소방차량 엔진오일등 교환대상 및 내역

□ 광진소방서                          (○-교환, △-점검후 변질시 교환,×-미교환)

연번	작업일시	차량명 (소 속)	차량번호	차 종	원동기형식 (년식)	교 환 내 역			비 고
						엔진오일	밋션 오일	PTO 오일
1	10/2 (목)	펌프차 (현장대응단)	80마8165	현대5톤	D6GA (2008년)	○	△	△	오전
2		굴절차 (구의)	98가3006	현대16톤	D6AC (2004년)	○	×	×	오전
3		화학차 (구의)	80두2603	현대5톤	D6DB (2006년)	○	×	×	오후
4		탱크차 (구의)	서울80머 1856	현대5톤	D6AB (2003년)	○	△	△	오후
5	10/6 (월)	고가차 (현장대응단)	98가3058	현대16톤	D6HA (2010년)	○	×	×	오전
6		펌프차 (행당)	98누8351	현대3.5톤	D4GA (2012년)	○	×	×	오전
7		탱크차 (송정)	84노6308	현대5톤	D6GA (2013년)	○	×	×	오후
8		펌프차 (성수)	80마8304	현대5톤	D6GA (2008년)	○	×	△	오후
9	10/7 (화)	펌프차 (중곡)	96보6784	현대5톤	D6GA (2010년)	○	×	×	오전
10		탱크차 (금호)	84노6309	현대5톤	D6GA (2013년)	○	×	×	오전
11		펌프차 (능동)	80마6806	현대5톤	D6DB (2007년)	○	△	△	오후
12		탱크차 (행당)	80마2541	현대5톤	D6DA (2004년)	○	△	△	오후
13		탱크차 (성수)	80마3939	현대5톤	D6DA (2005년)	○	×	△	오후
14	10/8 (수)	펌프차 (금호)	98가3064	현대3.5톤	D4GA (2011년)	○	×	×	오전
15		탱크차 (중곡)	80무1508	현대5톤	D6DB (2006년)	○	×	△	오전
15		구조공작차 (현장대응단)	98누8360	현대8톤	DL08K (2013년)	○	×	×	오후
16		펌프차 (송정)	97구4546	현대5톤	D6GA (2011년)	○	×	×	오후
17		조연차 (현장대응단)	98누8350	대우5톤	F4AE3681 (2011년)	○	×	×	오후