소방차량 엔진오일등 교환대상 및 내역

□ 광진소방서                          (○교환, △점검후 변질시 교환, ×미교환)

연번	작업일시	차량명 (소 속)	차량번호	차 종	원동기형식 (년식)	교 환 내 역							비 고
						엔진오일	밋션 오일	PTO 오일	연료휠터	항균휠터	부동 액	기타
1	8/29	굴절차 (구의)	98가3006	현대16톤	D6AC (2004년)	○	△	△	○	○	○		오전
2		탱크차 (구의)	91어4018	현대5톤	D6GB (2015년)	○	×	×	×	○	×		오후
3	8/30	화학차 (구의)	80두2603	현대5톤	D6DB (2006년)	○	△	△	○	○	○		오전
4		고가차 (구의)	98가3058	현대16톤	D6HA (2010년)	○	△	△	○	○	○		오후
5	8/31	펌프차 (구의)	80마8165	현대5톤	D6GA (2008년)	○	△	△	○	○	○		오전
6		펌프차 (행당)	98누8351	현대3.5톤	D4GA (2012년)	○	△	△	○	○	○		오후
7	9/01	탱크차 (송정)	84노6308	현대5톤	D6GA (2013년)	○	△	△	○	○	○		오전
8		펌프차 (성수)	80마8304	현대5톤	D6GA (2008년)	○	△	△	○	○	○		오후
9	9/02	펌프차 (중곡)	96보6784	현대5톤	D6GA (2010년)	○	△	△	○	○	○		오전
10		탱크차 (금호)	84노6309	현대5톤	D6GA (2013년)	○	△	△	○	○	○		오후
11	9/05	펌프차 (능동)	80마6806	현대5톤	D6DB (2007년)	○	△	△	○	○	○		오전
12		펌프차 (송정)	97구4546	현대5톤	D6GA (2011년)	○	△	△	○	○	○		오후
13	9/06	탱크차 (성수)	80마3939	현대5톤	D6DA (2005년)	○	△	△	○	○	○		오전
14		펌프차 (금호)	98가3064	현대3.5톤	D4GA (2011년)	○	△	△	○	○	○		오후
15	9/07	탱크차 (중곡)	80무1508	현대5톤	D6DB (2006년)	○	△	△	○	○	○		오전
16		공작차 (구조대)	98누8360	대우8.5톤	DL08K (2013년)	○	△	△	○	○	○		오후
17	9/08	탱크차 (능동)	92나9036	현대5톤	D6GB (2015)	○	×	×	×	○	×		오전
18		조연차 (구의)	71마1236	대우5톤	F4AE3681 (2011년)	○	△	△	○	○	○		오후