일자	점검․정비 항목	세 부 시 행 내 용		비 고
		100호(일반차량)	200호(특수차량)
10/8(2반)	차량세차 및 트레일러 세차	- 차량하부 세차작업
	내부문서 및 서류관련 확인	-각종 장비관련 서류 보관상태 확인
	동력전달장치	- 클러치 점검 - 변속 작동상태 - 추진축 연결부상태 - 볼트 조임 상태
10/9(2반)	엔진부분	- 냉각수 및 워셔액 적정상태 - 오일 적정/누유상태 - 엔진 및 엔진룸 청소상태 - 각종 밸트류 - 에어크리너 상태
	주행장치	- 타이어 상태 - 휠너트의 풀림여부 - 휠 및 사이드 림의 손상여부 - 휠얼라이먼트 이상유무
10/10(3반))	조향장치	- 유동,느슨함,흔들림 및 조작상태 - 너클 및 볼조인트 등 각 기구부 연결상태
	제동장치	-주차브레이크 잠금 상태 -브레이크 작동상태 및 밀림현상 - 브레이크 오일상태 - 라이닝 마모상태 및 간격조정	- 주차브레이크 잠금 상태 - 브레이크 작동상태 및 밀림현상 - 브레이크 오일상태 - 라이닝 마모상태 및 간격조정 -에어탱크 물 배수상태 -공압 저하시 부저경고음 작동여부
10/11(1반)	하부그리스및 전기장치	- 하부 구리스 작업 - 축전지액 적정상태 - 터미널배선 손상 및 접촉상태 - 예비휴즈보관상태 -제네레이더충전기능 적정여부
	전기장치	- 키 작동시 계기판 점등상태 - 경광등, 경음기취명 등 작동상태 - 각종 조명등 점등상태
	크레인 및 윈치 와이어		- 크레인 및 윈치 오일누유여부 - 붐대 외관상태 - 실린더 찍힘, 손상이나 오염여부 - 와이어 단선, 부식, 감김상태 여부 - 와이어 그리스 도포 적정여부 - 와이어 끝단 고정클립상태 적정여부
10/12(3반)	유압펌프	-보트트레일러 점검 및 세차 등	- 유압펌프 유압배관 누유여부 - 유압펌프 작동음 이상여부 - 조인트 그리스 주입여부 - 필터 엘리먼트 교환여부
	조명장치		- 발전기 정상작동여부 - 조명등 정상 점등여부 - 조명탑 작동 상태
10/13(3반)	아웃트리거		- 호스의 부식 및 마모여부 - 각부 오일의 누유여부 - 슬라이딩부 그리스 도포여부 - 조종레버의 작동상태 여부
	차고청소 및 차량무전기	- 차량무전기부착 및 통신상태점검 - 차고물청소 및 창고정리
10/14(3반)	차고청소	- 적재장비 정리 - 주차선도색/왁스작업
	적재장비정리	- 적재장비 정리 - 메뉴얼비치 및 관리상태 ,물품관리점검
	기타	- 소방차량 확인점검

소방차량 확인점검 정비 준비 일정표